통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	한남IC~논현역간 배수관 정비공사
	공사개요	관부설 D =200~600mm, L=910m
	시공업체	성심건설(주)	착공일	2015. 05. 07.
	통수예정일	2015. 8. 15.	준공예정일	2015. 11. 2.
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	1구간 : 한남IC~신사역 간 L=490m(1구간) 2구간 : 신사역~논현역 간 L=420m(2구간)
	검사위치	1구간 : 신사동 501번지 앞 2구간 : 논현동 17번지 앞
	검사예정일시	1구간 : 2015. 8. 20(04:00 예정) 2구간 : 2015. 8. 13(04:00 예정)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		공사감독 : 이 병 진 ***************** 현장소장 : 강 상 기 ***************** ※사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 및 위치도 1부. 끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

공사명 : 한남IC~논현역간 배수관 정비공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	한남IC	신사역	D=600	L=490	2015. 8. 23. (04:00)
2	신사역	논현역	D=500	L=420	2015. 8. 15. (04:00)

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음

□ 1구간(한남IC~신사역)

수질검사 위치

D600mm, L=490m

□ 2구간(신사역~논현역)

수질검사 위치

D500mm, L=420m