공사개요	공사명	내곡보금자리주택지구
	공사개요	D=100~400mm, L=2,466m
	시공업체	큰빛종합건설	착 공 일	2013. 8. 12.
	통수예정일	2014.3.11.~12	준공예정일	2014. 11. 28.
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	3,5블럭 순환관망 상수도
	검사위치	다용도밸브 및 퇴수배브
	검사예정일시	2014.3.11.~12일
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항

통수전 수질검사 의뢰서

공사구간별 통수 일정표

◯ 공사명 : 내곡보금자리주택지구

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	신원동	신원동	100~400	2,466	통수전 유선통보	3.10
2	“	“	100~400	2,466	통수전 유선통보	3.11

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음

□ 위 치 도