공사개요	공사명	시흥저지배수분구공사중 상수도이설공사
	공사개요	D=200mm, L=35m
	시공업체	신성건설	착 공 일	2014. 5. 26.
	통수예정일	2014. 5. 28	준공예정일	2014. 6. 7
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	금천구 시흥동 124-1~122-5
	검사위치	금천구 시흥동 124-1
	검사예정일시	2014. 5. 28.
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보 현장소장 정만석 #############

□ 위 치 도