★ 통합망무전기 단축번호 사용법 ★

* 세퓨라 단축번호(1~5)

1. 해당 번호키를 1~2초 길게 누르면 아래 통화그룹으로 이동.

2. 모드버튼(볼륨조절장치) 누름 ⇒ 시계방향 회전하면 지휘 ⇒ 화재 ⇒ 구급

순으로 바뀌고, PTT(통화시도버튼)로 선택합니다.

1번	1권역-지휘	2번	2권역-지휘	3번	3권역-지휘	4번	4권역-지휘	5번	강서-화재

* 모토로라 단축번호(1~9)

1. 해당 번호키를 1~2 초 길게 누릅니다.

2. 해당번호에서 화살표 ⇒ 누르시면 지휘 ⇒ 화재 ⇒ 구급 순으로 바뀝니다.

1번	1권역-지휘	2번	2권역-지휘	3번	3권역-지휘	4번	4권역-지휘	5번	강서-화재
6번	영등-화재	7번	양천-화재	8번	마포-화재

* 전소방서 고유번호별 단축번호 사용방법

(순서) 세 퓨 라 : 모드버튼(볼륨조절장치) 누름 ⇒ 해당서번호* ⇒ PTT

모토로라 : 해당서번호 ⇒ * ⇒ 첨부  or PTT(키)

MU1000 : *누르고3번길게누르면 3권역 지휘보고 좌우키 변경

*누르고5번길게누르면 강서화재비상

해당번호	소 방 서	해당번호	소 방 서
710	종로 소방서	830	마포 소방서
720	중부 소방서	840	도봉 소방서
730	광진 소방서	850	구로 소방서
740	용산 소방서	860	노원 소방서
750	동대문 소방서	870	관악 소방서
760	영등포 소방서	880	송파 소방서
770	성북 소방서	890	양천 소방서
780	은평 소방서	900	중랑 소방서
790	강남 소방서	910	동작 소방서
800	서초 소방서	920	서대문 소방서
810	강서 소방서	930	강북 소방서
820	강동 소방서