투신방지 안전시설(난간) 특별점검  계획

□ 안전시설(난간:투신방지시설)설치

○ 규  모 : 양측보도 난간높이 조정

(L=2.16㎞, H=1.5⇒2.5m, 증 1.0m 20㎝간격 와이어선)

○ 기  간 : ’16. 9.30 ~ ’16.12.28

○ 공사비 : 679백만원

□ 마포대교 안전시설 난간(투신방지시설) 조사 계획

○ 대상시설 : 마포대교(상,하류)

○ 조사기간 : ’19. 3. 21.(목) 14:00~16:00

○ 조사반 편성 : 2개조 8명

- 1조 : 기술점검팀장, 문  철, 정동익, 최돈욱 주무관

- 2조 : 교량기획팀장, 박상홍, 이노진, 김현수 센타장

※ 전문가 및 시설유지관리부서

∙ 자살관련 : 자문 서울시 자살예방 센타(김현수 센타장,  *************)

∙ 자전거시설관련 : 한강사업본부 시민활동지원과(최돈욱 주무관 *************)

□ 주요 조사방법 및 내용

- 주변시설 활용 투신 접근성 용이 장소 확인

- 강선 늘어짐, 끊김, 단차 발생에 따른 사각지대 확인

- 안전난간 추가설치 구간(위치 및 연장) 조사

- 기타 투신관련 시설개선 사항 조사