투영원점 가산수치 변경을 위한 공간정보 운영현황 조사서

시스템 명

교통안전시설물관리시스템(T-GIS)

운영

조직

부서

교통운영과

팀

교통시설팀

담당자

천주영

연락처

02-2133-2495

조사내용

데이터

주요

레이어

개수	연번	테이블명	테이블ID		레코드수
32개	1	도로	A001_A		339,008
	2	보도	A003_A		46,064
	3	횡단보도	A004_A		109,485
	4	안전지대	A005_A		46,802
	5	교차로	A008_P		6,361
	6	연결선(파이프)	A044_L		18,169
	7	가변차로	A048_L		6
	8	검지기	A049_P		2,388
	9	교통량측정기	A052_P		83
	10	문자표시	A054_P		295,665
	11	방향표시	A055_P		344,201
	12	버스전용차로	A056_L		77
	13	부착대	A057_P		103,940
	14	선규제	A058_L		778,140
	15	어린이보호구역	A059_A		1,004
	16	일방통행	A060_L		2,863
	17	제어기	A061_P		17,750
	18	지주	A062_P		230,006
	19	표지	A064_P		315,081
	20	표지병	A065_L		44,118
	21	핸드홀	A066_P		13,874
	22	험프	A067_A		16,464
	23	횡단보도예고표시	A068_P		78,715
	24	CCTV	A069_P		353
	25	CCTV연결선	A070_L		730
	26	이륜차통행금지	A072_L		43
	27	음향신호기	A073_P		15,211
	28	잔여시간표시기	A074_P		13,646
	29	보행자안내표지	A075_P		1,114
	30	노인보호구역	A076_A		3
	31	보행자작동신호기	A077_P		1,474
	32	교통섬	C080_A		3,666
총 레코드 수				2,846,504

변경
대상

레이어수

개수	연번	테이블명	테이블ID		레코드수
97개	1	도로	A001_A		339,008
	2	도로임시	A001_A_TMP		339,603
	3	보도	A003_A		46,064
	4	보도임시	A003_A_TMP		45,709
	5	횡단보도	A004_A		109,485
	6	횡단보도임시	A004_A_TMP		110,029
	7	안전지대	A005_A		46,802
	8	안전지대임시	A005_A_TMP		47,088
	9	교차로	A008_P		6,361
	10	교차로임시	A008_P_TMP		6,362
	11	도로구간	A028		122,844
	12	도로구간임시	A028_TMP		122,844
	13	연결선	A044_L		18,169
	14	연결선임시	A044_L_TMP		18,171
	15	예비관로	A045_L		73
	16	예비관로임시	A045_L_TMP		73
	17	가변차로	A048_L		6
	18	가변차로임시	A048_L_TMP		7
	19	검지기	A049_P		2,388
	20	검지기임시	A049_P_TMP		2,389
	21	교통량측정기	A052_P		83
	22	교통량측정기임시	A052_P_TMP		85
	23	문자표시	A054_P		295,665
	24	문자표시임시	A054_P_TMP		298,972
	25	방향표시	A055_P		344,201
	26	방향표시임시	A055_P_TMP		346,448
	27	버스전용차로	A056_L		77
	28	버스전용차로임시	A056_L_TMP		82
	29	부착대	A057_P		103,940
	30	부착대임시	A057_P_TMP		104,433
	31	선규제	A058_L		778,140
	32	선규제임시	A058_L_TMP		783,112
	33	어린이보호구역	A059_A		1,004
	34	어린이보호구역임시	A059_A_TMP		1,007
	35	일방통행	A060_L		2,863
	36	일방통행임시	A060_L_TMP		2,865
	37	제어기	A061_P		17,750
	38	제어기임시	A061_P_TMP		17,791
	39	지주	A062_P		230,006
	40	지주임시	A062_P_TMP		230,449
	41	표지	A064_P		315,081
	42	표지임시	A064_P_TMP		316,300
	43	표지병	A065_L		44,118
	44	표지병임시	A065_L_TMP		44,199
	45	핸드홀	A066_P		13,874
	46	핸드홀임시	A066_P_TMP		13,874
	47	험프	A067_A		16,464
	48	험프임시	A067_A_TMP		16,647
	49	횡단보도예고표시	A068_P		78,715
	50	횡단보도예고표시임시	A068_P_TMP		79,251
	51	CCTV	A069_P		353
	52	CCTV임시	A069_P_TMP		353
	53	CCTV연결선	A070_L		730
	54	CCTV연결선임시	A070_L_TMP		730
	55	이륜차통행금지	A072_L		43
	56	이륜차통행금지임시	A072_L_TMP		44
	57	음향신호기	A073_P		15,211
	58	음향신호기임시	A073_P_TMP		15,404
	59	잔여시간표시기	A074_P		13,646
	60	잔여시간표시기임시	A074_P_TMP		13,832
	61	보행자안내표지	A075_P		1,114
	62	보행자안내표지임시	A075_P_TMP		1,115
	63	노인보호구역	A076_A		3
	64	노인보호구역임시	A076_A_TMP		10
	65	보행자작동신호기	A077_P		1,474
	66	보행자작동신호기임시	A077_P_TMP		1,541
	67	건물	B001_XGEO		808,331
	68	건물임시	B001_XGEO_TMP		808,331
	69	고장신고	BREAK_REG		16,852
	70	고장신고임시	BREAK_REG_TMP		86,310
	71	교통섬	C080_A		3,666
	72	교통섬임시	C080_A_TMP		7,164
	73	공사이력	CTK_RCD		940,835
	74	구동	GTBL_EMD_INDEX		469
	75	경찰서	GTBL_POE_INDEX		31
	76	정규화인덱스	GTBL_REGULAR_INDEX		484,848
	77	구	GTBL_SGG_INDEX		25
	78	사업소경계	GTBL_TFCBSS_INDEX		6
	79	정기교통량지점	SPOT_P		127
	80	지주이력	ST_CK_RCD		140,475
	81	교통사망사고	TBL_ACCIDENT_MGE		316
	82	위치등록관리	TBL_BOOKMARK_MGE		6
	83	신호기외고장접수관리	TBL_BREAK_ETC		1,052
	84	고장신고관리	TBL_BREAK_REG		16,856
	85	시설물입력임시	TBL_DXF_TEMP		86,406
	86	라인임시	TBL_LINE_TEMP		3
	87	지도수정요청	TBL_MAPMODFY_MGE		1,610
	88	규제관리	TBL_RULE_RST		18,168
	89	정기교통량지점관리	TBL_TRACD_MGE		818
	90	수시교통량교차로별등록	TBL_TRAFFIC_VOL		187
	91	교통사망사고지점	TL_ETC_SERCH		1,553
	92	건물	TL_SPBD_BULD		667,931
	93	도로명주소	TL_SPRD_MANAGE		71,040
	94	공사이력	TP_CK_RCD		524,419
	95	지주공사이력	TP_SK_RCD		88,793
	96	교통사망사고과거이력	TSDB_P		114,111
총 레코드 수				10,837,313

좌표계

GRS 80 TM

□ Bessel TM

□ 기타(        )

GIS S/W

S/W 명

GeoDT

제조사

(주)공간정보기술

유지보수내용

형태

유상계약

□ 하자보수

□ 미 계약

기간

2014. 05 ~ 2015. 02

사업자

공간정보기술(주)

가산수치

변경희망일정

2015년 3월

연계 대상 시스템

없음

기타의견

투영원점 가산수치 변환완료 계획 (총 32일 소요)

절차	상세내용	작업시간
DB 다운로드	▶ 97개 테이블(10,837,313개 레코드) - SHP 추출 (1회 50,000개 레코드) : 40분 10,837,313 / 50000 * 40 / 60 = 145.5 시간 - RAW DATA 추출 (1회 10,000개 레코드) : 30초 10,837,313 / 10000 * 30 / 60 = 9 시간 ▶ 하루 8시간 기준 일수 - (145.5 + 9) / 8 = 19.4 일	20일
가산수치 변환	▶ ArcGIS를 이용하여 - 분할된 SHP 파일 및 RAW DATA 병합 - 가산수치 변환	7일
지도 이미지 좌표 변환	▶ 지도표시 이미지 좌표변환 및 적용	2일
시스템 적용	▶ 가산수치변환 SHP 파일 DB 업로드 ▶ 시스템 정상반영 확인	3일

현재 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)은 실시간으로 DB 갱신이 이루어지고 있고, 변환하여야할 데이터의 양이 방대하므로, 투영원점 가산수치 변경 작업과 시스템 운영을 동시에 진행하기가 어려움.

따라서, 준공완료 후 차후사업 시작시점에 T-GIS 운영을 중단하고 변경작업을 하는 것이 가장 효율적이라고 판단됨