필운대로 지하주차장 건설

사업부서	종로구청 주차관리과

① 도로폭 협소에 대한 조치계획

- 필운대로는 도로폭이 협소하므로 중앙기둥을 설치하지 않고, 지하공간을 최대한 활용 하며 층별로 일방통행으로 계획하였음

② 지하1층 승용차 회차(회전반경) 및 2층 승용차 회차(역주행 발생) 동선에 안전확보 필요

- 지하1층은 종단고가 낮은 사직로에서 필운대로 방향으로 진입하여 통인시장방향으로 일방향 주차 및 진출함으로 회차 시설이 없이 이용 하도록 계획함

- 지하2층은 자하문로 9길에서 사직공원 방향으로 일방향주차 및 진출하며, 진출로 하부 일부공간(50면)이 출차시 회전이 어려운 지역으로 턴테이블을 설치하여 시스템에 의한 회차가 가능하도록 계획함