특별한 상황에서의 안전운전

1. 위험한 장소

□ 언덕길 또는 산길

□ 도로 모퉁이 또는 커브길

□ 주택가 골목길

□ 철길 건널목 운전

2. 야간운행

□ 안전한 야간운전 방법

▸ 중앙선으로부터 조금 떨어져서 주행한다.

▸ 밤에 운전할 때에는 중앙선을 침범해 오는 차나, 도로를 횡단하려고 중앙선 부근에 서 있는 보행자와 충돌하기 쉬우므로 중앙선에 바짝 붙지 말고 조금 떨어져서 주행한다.

▸ 도로의 상태나 차로 등을 확인하면서 주행한다.

▸ 밤에 앞차의 미등만 보고 주행하면 길가에 정지하고 있는 자동차까지도 진행하고 있는 차로 착각하기 쉬우므로 차로 등을 잘 살펴보면서 주행한다.

▸ 시야가 나쁜 교차로에 진입할 때나 커브길을 돌 때에는 전조등을 아래 위로 번갈아 비추어 자기 차가 접근하고 있음을 알린다.

▸ 밤에 교차로를 통과할 때에는 신호에 따라 진행하더라도 위험하므로 낮의 경우보다 느린속도로 통과한다.

▸ 해가 저물기 전에 미리 전조등·미등·차폭등을 켜고, 위험이 예견되거나 상대방이 나를 발견하지 못했다고 판단되면 나의 존재를 알려주어 미연에 위험을 방지할 수 있도록 한다.

▸ 주간이라도 터널안이나 짙은 안개, 구름, 폭우, 폭설 등으로 전방 100M이내의 물체 확인 어려울 때에는 야간에 켜는 등화를 켜야한다.

3. 악천후 운전

□ 비 오는날의 안전운전

▸ 비가 오는 날은 시야가 나쁠 뿐만 아니라 노면이 미끄러지기 쉽고 정지거리가 길어지므로 맑은날보다 속도를 20% 정도 줄이고 충분한 안전거리를 확보하여 운전한다.

▸ 노면 레일이나 공사현장의 철판, 맨홀의 뚜껑 위 등은 미끄러지기 쉬우므로 가능한 한 피하고, 부득이 그 위를 통과할 때에는 사전에 속도를 늦추어서 천천히 통과하여야 하며, 절대로 급브레이크를 밟지 않는다.

▸ 비가 오는 날은 맑은 날보다 차가 미끄러지기 쉽고 수막현상도 일어나기 때문에 주행 속도를 낮추고 앞차와의 안전거리도 충분히 유지한다.

▸ 과속 운전과 함께 급제동, 급핸들 조작은 차를 도로 밖으로 벗어나게 하거나 노면에 미끄러지면서 중앙선을 넘어가게 하는 원인이 된다.

▸ 급출발, 급핸들, 급브레이크 등의 조작은 미끄러짐이나 전복사고의 원인이 되므로 엔진브레이크를 효과적으로 사용하거나, 브레이크 페달을 여러 번 나누어 밟는 등 기본적인 운전 방법을 잘 지킨다.

▸ 비가 오는 날 물웅덩이를 지난 직후에는 브레이크 기능이 현저히 떨어지기 때문에 특히 조심한다.

□ 안개 낀 날의 안전운전

▸ 안개가 낀 날은 운전자가 확인할 수 있는 시야와 시계의 범위가 좁고 짫아지기 때문에 안개등을 켠 상태에서 속도를 낮추어 감속 운전한다.

▸ 짙은 안개로 전방 100m 이내의 물체를 확인하기 어려운 때는 안개등과 함께 전조등을 점등하고 중앙선이나 차선, 가드레일, 앞차의 미등을 기준으로 해서 감속 운전한다.

□ 눈길이나 빙판길의 안전운전

▸ 눈길이나 빙판길을 통행할 때에는 미리 눈길용 타이어를 끼우거나 타이어 체인을 감아야 한다.

▸ 차가 한방향을 잃고 앞․뒤 특히 옆으로 미끄러지는 일이 많으므로 핸들이나 브레이크 조작은 신중히 하도록 하며 급출불, 급제동, 급핸들 조작은 절대 하지 않도록 한다.

▸ 언덕길을 오를 때에는 오르기 직전에 1단이나 2단의 저속 기어로 변속한 후 중간에 다시 변속하거나 정지함이 없이 오르도록 해야 한다.

▸ 반드시 감속과 함께 앞차와의 거리를 충분히 유지한다.

지역별 안전운전 방법

1. 도심지역에서의 안전운행

□ 급속한 교통량의 증가가 가장 대표적인 위험요인이다.

□ 도심소음의 경우 소방차량의 경보음향 전파의 방해 및 무전기 음향의         수신(청취)을 방해하여 현장활동에 장애를 준다.

□ 대도시의 운전자는 농․어촌지역의 운전자보다 다소 성급하거나 교통         법규를 빈번히 위반하는 경향이 있다.

□ 소방차량의 운전자는 교차로에서 절대적으로 서행(徐行)하여야 한다.

□ 일반운전자들의 주․정차 위반사례가 많다.

2. 농 ․  어촌지역에서의 안전운행

□ 도로의 폭이 좁다.

□ 갓길의 협소하다.

□ 안전이 확인되지 않은 각종 노후부실교량이 존재한다.

□ 생업과 관련된 각종 농(어)업용 기계가 도로가에 주․정차되어 있다.

□ 도로를 농(어)업의 생산공간으로 활용한다.(농작물건조 및 적재 등)

3. 고속도로에서의 안전운행

□ 접근이 곤란하다.

□ 화재발생시 지속적인 소방용수의 확보가 곤란하다.

□ 활동시 대원들이 통행차량의 위험에 노출된다.

□ 유관기관과의 협조하에 소방대원의 안전을 확보하여야 한다.

□ 고속도로상에서의 주차방법에 유의한다.