특수차량 제원

□ 고가사다리(46m)소방차

길이 (㎜)	너비 (㎜)	높이 (㎜)	총중량 (㎏)	베기량 (㏄)	정격출력 (㎰)
10670	2495	3950	24130	16745	330/2200

□ 굴절사다리소방차

길이 (㎜)	너비 (㎜)	높이 (㎜)	총중량 (㎏)	베기량 (㏄)	정격출력 (㎰)
10080	2480	3750	14895	9419	240/2300

□ 사다리소방차 부서여건

○ 사다리 각도 : 75도(최대길이 전개)

○ 사다리 최소회전각도 : 38도이상(구조범위 약15미터)

○ 최대폭 (받침대 포함) : 약 5.2미터

○ 사다리차 길이 : 약 12미터(작업공간 포함)

○ 지면 경사도 : 15도이내

○ 건물과 최소중심 접근거리 : 약11미터이내(정면:2미터이내)

○ 사다리전개 작동시간 : 약 4~5분