특장차 조작 실기평가표
1. 소방펌프차			소 속
			성 명	(서명)
			평 가 관	(서명)
소방펌프차 조작 평가 [제한시간 20분]
구 분		평 가 항 목			배점	감점			비 고
						상	중	하
1	확인점검 및 임무복창	◦ 복장상태(개인 안전장구 착용) 등			1점	0	0.5	1
		◦ 차량안전 상태 등			2점	0	1	2
		◦ 구령 및 복창			1점	0	0.5	1
2	부서확인	◦ 부서위치 적정성(펌프차, 물탱크차)			2점	0	1	2
		◦ 주차브레이크 조작(펌프차, 물탱크차)			2점	0		2
		◦ 고임목 설치(펌프차, 물탱크차)			2점	0	1	2
		◦ 수신호 및 구령(펌프차, 물탱크차)			1점	0	0.5	1
		◦ 펌프작동 여부(펌프차, 물탱크차)			3점	0	1	2
3	진공펌프 작동 및 고장 시	◦ 흡수관 장착상태			3점	0	1	2
		◦ 진공도 확인여부			3점	0	1	2
		◦ 진공펌프 작동 시 RPM적정여부			3점	0	1	2
		◦ 압력계확인 후 방수여부			3점	0	1	2
		◦ 마중물 사용방법			3점	0	1	2
		◦ 펌프 및 밸브누수 확인			3점	0	1	2
4	중계방수	◦ 수관체결 상태(입력)			2점	0	1	2
		◦ 수관체결 상태(출력)			2점	0	1	2
		◦ 밸브작동순서			3점	0	1	2
		◦ 방수압력 적정성(입력-rpm 조작 등)			3점	0	1	2
		◦ 방수압력 적정성(출력-rpm 조작 등)			3점	0	1	2
		◦ 밸브개폐 조작여부			3점	0	1	2
5	동절기 화재 출동 후 조치	◦ 부동액 밸브 사용법			3점	0	1	2
		◦ 부동액 주입 등 밸브 조작법			3점	0	1	2
6	수동작동	◦ 수동작동 여부			3점	0	1	2
		◦ 수동작동 조작순서			3점	0	1	2
		◦ 방수압력 적정성			2점	0	1	2
		◦ 밸브개폐 조작여부			3점	0	1	2
7	평가 종료 및 철수	◦ P T 0 해제여부			3점	0		3
		◦ 스위치 해제여부			2점	0	1	2
8	KeyWord 응답하기	◦ Key Word 질의응답 (상2, 중3, 하5 감점)			10점
�총 점					80점

소방차 주행 실기 평가표
1 – 1 소방펌프차(물탱크차)			소 속
			성 명	(서명)
			평 가 관	(서명)
소방차 주행 조작 평가
구 분		평 가 항 목			배점	감점			비 고
						상	중	하
1	확인점검 및 준비보고	◦ 복장상태(개인 안전장구 착용) 등			1점	0	0.5	1
		◦ 차량안전 상태 등			1점	0	0.5	1
		◦ 준비상태 보고 여부			1점	0	0.5	1
2	차량탑승 안전확인	◦ 시동 후 계기 점검			1점	0	0.5	1
		◦ 출발 전 불완전 요소 확인			1점	0	0.5	1
3	주행평가	◦ 출발상태			1점	0	0.5	1
		◦ 안전확인 등			1점	0	0.5	1
		◦ 계기작동 상태			1점	0	0.5	1
		◦ 주행능력			7점	0	2.5	5
4	평가종료 및 안전확인	◦ 지시이행 여부			1점	0	0.5	1
		◦ 안전한 정지 여부			2점	0	1	2
		◦ 운행 후 안전확인			2점	0	1	2
�총 점					20점

특장차 조작 실기평가표
2. 다목적 소방펌프차			소 속
			성 명	(서명)
			평 가 관	(서명)
다목적 소방펌프차 조작 평가 [제한시간 20분]
구 분		평 가 항 목			배점	감점			비 고
						상	중	하
1	확인점검 및 임무복창	◦ 복장상태(개인 안전장구 착용) 등			1점	0	0.5	1
		◦ 차량안전 상태 등			3점	0	1	2
		◦ 구령 및 복창			1점	0	0.5	1
2	부서확인	◦ 부서위치 적정성(펌프차, 물탱크차)			2점	0	1	2
		◦ 주차브레이크 조작(펌프차, 물탱크차)			2점	0		2
		◦ 고임목 설치(펌프차, 물탱크차)			2점	0	1	2
		◦ 수신호 및 구령(펌프차, 물탱크차)			1점	0	0.5	1
		◦ 펌프작동 여부(펌프차, 물탱크차)			3점	0	1	2
3	진공펌프 작동	◦ 흡수관 장착상태			3점	0	1	2
		◦ 진공도 확인여부			4점	0	1	2
		◦ 진공펌프 작동 시 RPM적정여부			5점	0	1	2
		◦ 압력계확인 후 방수여부			3점	0	1	2
4	중계방수	◦ 수관체결 상태(입력)			2점	0	1	2
		◦ 수관체결 상태(출력)			2점	0	1	2
		◦ 밸브작동순서			6점	0	1.5	3
		◦ 방수압력 적정성(입력-rpm 조작 등)			3점	0	1	2
		◦ 방수압력 적정성(출력-rpm 조작 등)			3점	0	1	2
		◦ 밸브개폐 조작여부			4점	0	1	2
5	아웃트리거 작동 및 사다리전개	◦ 잭 실린더 조작			7점	0	2	3
		◦ 사다리 조작 유연성			8점	0	2	4
6	수동작동	◦ 유압밸브 조작 여부			10점	0	2	4
		◦ 밸브개폐 조작여부			10점	0	2	4
7	평가종료 및 철수	◦ 사다리 조작 유연성			3점	0	1	2
		◦ P T 0 해제여부			2점	0	1	2
8	KeyWord 응답하기	◦ KeyWord 질의응답 (상2, 중3, 하5 감점)			10점
�총 점					100점

특장차 조작 실기평가표
3. 화학차			소 속
			성 명	(서명)
			평 가 관	(서명)
화학차 조작 평가 [제한시간 15분]
구 분		평 가 항 목			배점	감점			비 고
						상	중	하
1	확인점검 및 임무복창	◦ 복장상태(개인 안전장구 착용) 등			1점	0	0.5	1
		◦ 차량안전 상태 등			3점	0	1	2
		◦ 구령 및 복창			1점	0	0.5	1
2	부서확인	◦ 부서위치 적정성			2점	0	1	2
		◦ 주차브레이크 조작			2점	0		2
		◦ 고임목 설치			2점	0	1	2
		◦ 수신호 및 구령			1점	0	0.5	1
		◦ 펌프작동 여부			3점	0	1	2
3	홈(포말)사용	◦ 펌프조작 상태			5점	0	2	3
		◦ 펌프 및 밸브 누수상태			5점	0	1	2
		◦ 방수압력 상승 - 유연성평가			5점	0	1	2
		◦ 방수압력 강하 - 유연성평가			5점	0	1	2
		◦ 방수구 개폐 - 개폐급조작			5점	0	1	2
		◦ 홈 사용 조작 숙련도			5점	0	1	2
		◦ 홈 혼합비율, 생성 적정성 여부			5점	0	1	2
		◦ 홈 사용 후 클리닝 방법 등 적정성 여부			5점	0	1	2
4	분말장치 사용	◦ 질소가스 충진 및 누설 여부 확인			5점	0	2	3
		◦ 분말 소화약제 충진상태			5점	0	2	3
		◦ 1차, 2차 측 압력확인			5점	0	1	2
		◦ 분말장치 조작 숙련도			5점	0	2	4
		◦ 분말장치 조작 유연성			5점	0	2	3
		◦ 클리닝 밸브 조작 등 숙련도			5점	0	2	3
5	평가종료 및 철수	◦ 호스릴 감김 상태			2점	0	1	2
		◦ P T 0 해제여부			3점	0		3
6	KeyWord 응답하기	◦ KeyWord 질의응답 (상2, 중3, 하5 감점)			10점
�총 점					100점

특장차 조작 실기평가표
4. 배연차			소 속
			성 명	(서명)
			평 가 관	(서명)
배연차 조작 평가 [제한시간 15분]
구 분		평 가 항 목			배점	감점			비 고
						상	중	하
1	확인점검 및 임무복창	◦ 복장상태(개인 안전장구 착용) 등			1점	0	0.5	1
		◦ 차량안전 상태 등			3점	0	1	2
		◦ 구령 및 복창			1점	0	0.5	1
2	부서확인	◦ 부서위치 적정성			2점	0	1	2
		◦ 주차브레이크 조작			2점	0		2
		◦ 고임목 설치			2점	0	1	2
		◦ 수신호 및 구령			1점	0	0.5	1
		◦ 펌프 PTO작동 여부			3점	0	1	2
3	펌프조작 성능유지	◦ 각종밸브 개폐상태 확인			5점	0	2	3
		◦ 진공도 확인여부			5점
		◦ 진공펌프 작동 시 RPM적정여부			5점	0	1	2
		◦ 밸브작동순서			5점	0	2	4
		◦ 방수압력 적정성			5점	0	2	4
4	송풍장치 및 미분무 조작	◦ 송풍기 연료 상태 확인			5점	0	2	3
		◦ 송풍기 연료 개폐 여부			5점	0	2	3
		◦ 송풍기 엔진 조작 상태			5점	0	2	3
		◦ 송풍기 RPM조작 - 유연성평가			5점	0	2	3
		◦ 미분무 장치조작 - 유연성평가			5점	0	2	3
		◦ 미분무 장치 개폐 여부			5점	0	2	3
		◦ 방수압력 적정성			5점	0	2	3
		◦ 미분무 배관 잔수제거			5점	0	2	3
		◦ 송풍기 및 미분무 사용조작 숙련도			5점	0	2	3
5	평가종료 및 철수	◦ 송풍기 상태			3점	0	1	2
		◦ P T 0 해제여부			2점	0		2
6	KeyWord 응답하기	◦ KeyWord 질의응답 (상2, 중3, 하5 감점)			10점
�총 점					100점

특장차 조작 실기평가표
5. 조연차			소 속
			성 명	(서명)
			평 가 관	(서명)
조연차 조작 평가 [제한시간 15분]
구 분		평 가 항 목			배점	감점			비 고
						상	중	하
1	확인점검 및 임무복창	◦ 복장상태(개인 안전장구 착용) 등			1점	0	0.5	1
		◦ 차량안전 상태 등			3점	0	1	2
		◦ 구령 및 복창			1점	0	0.5	1
2	부서확인	◦ 부서위치 적정성			2점	0	1	2
		◦ 주차브레이크 조작			2점	0		2
		◦ 고임목 설치			2점	0	1	2
		◦ 수신호 및 구령			1점	0	0.5	1
		◦ 펌프 PTO 작동 여부			3점	0	1	2
3	조명장치 및 발전기 사용	◦ 유압밸브 전환 여부			5점	0	2	3
		◦ 아웃트리거 작동 상태			5점	0	2	3
		◦ 조명크레인 조작 능력			5점	0	2	4
		◦ 조명탑 흔들림 여부			5점	0	2	3
		◦ 조명탑 지정위치 여부			5점	0	2	4
		◦ 발전기사용 조작능력			5점	0	2	3
4	송풍장치 및 미분무 조작	◦ 유압밸브 전환 여부			5점	0	2	3
		◦ 송풍기 작동 상태			5점	0	2	3
		◦ 송풍기 RPM상승 - 유연성평가			5점	0	2	3
		◦ 송풍기 조작 순서			5점	0	2	3
		◦ 미분무 장치조작 - 유연성평가			5점	0	2	3
		◦ 중계방수 압력 적정성			5점	0	2	3
		◦ 송풍기 및 미분무 사용조작 숙련도			5점	0	2	3
		◦ 조작내용에 대한 구령 복창			5점	0	2	3
5	평가종료 및 철수	◦ 송풍기, 아웃트리거 상태			3점	0	1	2
		◦ P T 0 해제여부			2점	0		2
6	KeyWord 응답하기	◦ KeyWord 질의응답 (상2, 중3, 하5 감점)			10점
�총 점					100점

특장차 조작 실기평가표
6. 고가사다리차			소 속
			성 명	(서명)
			평 가 관	(서명)
고가사다리차 조작 평가 [제한시간 20분]
구 분		평 가 항 목			배점	감점			비 고
						상	중	하
1	확인점검 및 임무복창	◦ 복장상태(개인 안전장구 착용) 등			1점	0	0.5	1
		◦ 차량안전 상태 등			3점	0	1	2
		◦ 구령 및 복창			1점	0	0.5	1
2	부서확인	◦ 차량안전 확보 여부			2점	0	1	2
		◦ 고임목 설치 여부			2점	0	1	2
		◦ 구령 및 행동요령			1점	0	0.5	1
3	아웃트리거 전개	◦ 잭(Jack)부판 설치상태			2점	0	1	2
		◦ 아웃트리거 조작 유연성			2점	0	1	2
		◦ 아웃트리거 정상작동 여부			3점	0	1	2
		◦ 아웃트리거 완전전개 및 수평 상태			3점	0	1	2
4	사다리전개 및 승강기 작동	◦ 사다리선단 흔들림 정도			10점	0	3	5
		◦ 사다리선단 안전 착지 여부			10점	0	3	5
		◦ 사다리 목표점 도달 여부			5점	0	2	3
		◦ 승강기안전 작동 여부			10점	0	3	5
		◦ 승강기 목표점 도달 여부			5점	0	2	3
		◦ 구령 및 행동요령			5점	0	2	3
5	아웃트리거 수납 및 평가종료	◦ 조작유연성			3점	0	1	2
		◦ 아웃트리거 수납상태			1점	0		1
		◦ P T 0 해제여부			1점	0		1
6	수동작동 (비상조치)	◦ 조작순서 적정성			10점	0	3	5
		◦ 유압밸브 조작			10점	0	3	5
7	KeyWord 응답하기	◦ KeyWord 질의응답 (상2, 중3, 하5 감점)			10점
�총 점					100점

특장차 조작 실기평가표
7. 굴절사다리차			소 속
			성 명	(서명)
			평 가 관	(서명)
굴절사다리차 조작 평가 [제한시간 20분]
구 분		평 가 항 목			배점	감점			비 고
						상	중	하
1	확인점검 및 임무복창	◦ 복장상태(개인 안전장구 착용) 등			1점	0	0.5	1
		◦ 차량안전 상태 등			3점	0	1	2
		◦ 구령 및 복창			1점	0	0.5	1
2	부서확인	◦ 차량안전 확보 여부			2점	0	1	2
		◦ 고임목 설치 여부			2점	0	1	2
		◦ 구령 및 행동요령			1점	0	0.5	1
3	아웃트리거 전개	◦ 잭 부판 설치상태			2점	0	1	2
		◦ 아웃트리거 조작 유연성			2점	0	1	2
		◦ 아웃트리거 정상작동 여부			3점	0	1	2
		◦ 아웃트리거 완전전개 및 수평 상태			3점	0	1	2
4	굴절사다리 작동	◦ 굴절붐 흔들림 정도			10점	0	3	5
		◦ 바스켓 선단 흔들림 정도			10점	0	3	5
		◦ 바스켓 안전 작동 여부			5점	0	2	3
		◦ 바스켓 목표점 안전 착지 여부			10점	0	3	5
		◦ 굴절사다리 조작 순서			5점	0	2	3
		◦ 구령 및 행동요령			5점	0	2	3
5	아웃트리거 수납 및 평가종료	◦ 조작유연성			3점	0	1	2
		◦ 아웃트리거 수납상태			1점	0		1
		◦ P T 0 해제여부			1점	0		1
6	수동작동 (비상조치)	◦ 조작순서 적정성			5점	0	2	3
		◦ 유압밸브 조작			10점	0	3	5
		◦ 바스켓 안전 착지 여부			5점	0	2	3
7	KeyWord 응답하기	◦ KeyWord 질의응답 (상2, 중3, 하5 감점)			10점
�총 점					100점