[별지 제10호서식]				(앞쪽)
특정공사 사전신고서						처리기간
						4일
신고인	상호(사업장명칭)	오*종합건설(주)
	성명(대표자)	김명*	주민등록번호		**************
	주소	인천 남동구 구월로 350(전화번호: 032-463-****)
공사명칭		신촌동 도시형 생활주택 신축공사
공사장소재지		서대문구 신촌로 00(전화번호: 010-2352-****)
신고명세	공사의 목적에 따른 시설 또는 공작물의 종류	공동주택 근린생활시설 신축공사(건축물 건설공사)
	공사규모	연면적550.85㎡(지하1층~지상6층 1개동)
	공사에 사용되는 기계·기구의 명칭 및 형식	굴삭기(0.6w), 펌프카
	특정장비를 사용하는 공사기간	2014년 2월 24일 ～2014년 5월 21일( 97일간)
		작업개시	작업종료		실제작업일수
		08시	18시		20일간
	발주자의 성명(명칭) 및 주소(법인은 대표자 의 성명 및 주소)	김순*(전화-010-3756-****) 서울시 마포구 마포대로 ***
	현장 책임자의 성명 및 연락처	홍길동(전화번호 : 010-8255-**** )
「소음·진동규제법」 제22조 및 같은 법 시행규칙 제21조제2항에 따라 특정공사를 실시하기 위하여 신고합니다. 2013년 2월 일 신고인 김명* (서명 또는 인) 서대문구청장 귀하
구비서류							수수료
1. 특정공사의 개요(공사목적 및 공사일정표 포함)							없음
2. 공사장 위치도(공사장의 주변 주택 등 피해 대상 표시) 3. 방음·방진시설의 설치명세 및 도면 4. 그 밖의 소음·진동 저감대책
210㎜×297㎜[보존용지(1종) 70g/㎡]

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.					(뒤쪽)
신고인				처리기관(담당 부서)
				시·군·구(소음·진동업무 담당 부서)
	신고					▶	접수
								(민원실)
							▼
							검토
							▼
	신고증명서 발급	◀					결재

공 사 개 요

1. 공사일반

1) 공 사 명 : 신촌동 도시형생활주택 신축공사

2) 대지위치 : 서대문구 신촌로 000

3) 건 축 주 : 김순*

4) 지역지구 : 일반상업지역, 지구단위계획구역(신촌지구일대)

5) 건물규모 :  지하1층~지상6층

6) 대지면적 : 120.5㎡

7) 건축면적 : 70.2㎡

8) 용 적 율 : 430.55%

9) 연 면 적 : 520.35㎡

10) 발주자 및 시공회사

구 분	법인 또는 단체명	대표자	주 소	전화번호
발주자	김순*		주소 기재	연락처 기재
시공사	오*종합건설(주)	김명*	인천 남동구 구월로 350	032-463-****
설계사무소	설계건축사사무소	홍길*	서울 강남구 강남대로 124	연락처 기재

11) 현장소장 :  김홍* (☎ 핸드폰 번호 기재 )

2. 공사일정

총 공사기간	2014.2.24~2014.5.21
특정공사 사용기간	2014.2.24~2014.5.31
1일 작업시간	08 : 00 ~ 17 : 00

3. 특정장비 투입계획

장 비 명	규 격	투입대수	사용기간	비 고
굴삭기	0.6w	2	2014.2.24~2014.4.30
펌프카	32	1	2014.2.28~2014.5.21

4. 방음 및 방진 대책

가

다

라

나

공사현장을 중심으로 각 방향별로 주요 피해

대상건물을 표시하여 도면 첨부

지 점 명	방음벽 재질	방음벽 높이	방음벽 둘레길이
가	RPP	3M	5.5M
나	RPP	3M	10M
다	RPP	3M	8.5M
라	RPP	3M	12M

5. 방음시설 설치효과 분석

지 점 명	발생소음도	피해예상소음도	저감 후 소음도	비고
가	105.9dB	95.9dB	65dB이하
나	105.9dB	95.9dB	65dB이하
다	105.9dB	75.8dB	65dB이하
라	105.9dB	90.8dB	65dB이하

6. 기타 피해가 발생할 경우의 대책(가능한 대책을 구체적으로 작성)

가. 소음저감을 위해 작업자 교육 실시 : 매일 1회

나. 인접 주민에 공사 시작을 알리고 사전 양해를 구하고 공사 시작

다. 소음발생 억제를 위한 특단의 조치 계획

- 일요일, 공휴일 작업 미실시

- 작업시간 준수

- 저소음, 저진동장비 사용

라. 민원발생시 공사를 즉시 중단하고 조치 보완후 공사 재개함

첨 부 : 1) 공사장 위치도(공사장 주변 피해대상 표시) 1부

2)방진시설 등의 설치 명세 및 도면 1부