자체 안전점검 시설물 목록

□ 교 량(13개소)

연번	시설명	종 별	준공연도	폭 (M)	경간수	최대 경간장	연장 (M)	면적 (㎡)	상부 형식	하부 형식
1	해오름다리	법정외	1983년	4.6	4.0	13.10	54	248.4	RCS	RA
2	서울랜드다리	법정외	1983년	31.0	9.0	12.00	95	2,945.0	RCS	RA
3	장미다리	법정외	1983년	31.0	6.0	12.00	65	2,015.0	RCS	RA
4	산새다리	법정외	1983년	21.0	1.0	-	31	651.0	RCS	RA
5	들소다리	법정외	1983년	11.0	1.0	-	25	275.0	RCS	RA
6	무지개다리	법정외	1983년	8.0	3.0	13.00	36	288.0	RCS	RA
7	원앙다리	법정외	1983년	6.0	3.0	11.30	34	204.0	RCS	RA
8	기린다리	법정외	1983년	5.6	1.0	7.07	20	112.0	RCS	RA
9	올빼미다리	법정외	1983년	5.6	1.0	7.07	20	112.0	RCS	RA
10	앵무다리	법정외	1983년	5.6	1.0	8.45	32	179.2	RCS	RA
11	나들목다리	법정외	1983년	8.0	3.0	12.00	32	256.0	RCS	RA
12	만남의다리	법정외	1983년	30.0	4.0	10.50	36	1,080.0	RCS	RA
13	미리내다리	법정외	1983년	30.0	12	10.00	140	4,200	RCS	RA

□ 저수지(2개소)

연번	시설명	종 별	준공연도	형식	높이 (M)	길이 (M)	저수량 (M)	면적 (㎡)	수심 (M)	바닥
1	조절저수지	법정외	1984년	필댐	50	100	219,24054	23,055	1~10	토사
2	금붕어 광장	법정외	1984년	필댐	12	70	4,050	2,700	0.5~1.7	자갈,점토

□ 암 거(4개소)

연번	시설명	종 별	준공연도	규 모(M)	연장 (M)	형식	비고
1	해양관 암거	법정외	1984년	2@2.5×2.0	126	RC BOX
2	큰물새장 암거	법정외	1984년	3@3.0×3.0	121	RC BOX
3-1	반도지 암거(상)	법정외	1984년	2@2.5×2.0	127	RC BOX
3-2	반도지 암거(하)	법정외	1984년	2@2.5×2.0	157	RC BOX
4-1	저수지 암거(4련)	법정외	1984년	4@12.5×4.5	120	RC BOX
4-2	저수지 암거(2련)	법정외	1984년	2@8.5×4.5	77	RC BOX

□ 지하(공동)구(1개소)

연번	시설명	종 별	준공연도	폭(M)	높이(M)	연장(M)	면적(M)
1	서울대공원 지하(공동)구	법정외	1984년	1.5~2.85	0.8~2.5	9,163	46,364