문서번호	행정관리과-6606
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	구의아리수정수센터소장
협 조
	정수시설과장

2014년 특정관리대상시설 안전점검 계획

2014. 10.

구의아리수정수센터

(행정관리과)

2014년 특정관리대상시설 안전점검 계획

우리센터 특정관리대상시설에 대한 안전점검을 실시하여 안전등급을 재조정함과 아울러 재난시설의 안전관리 계획을 수립.시행함으로써 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				추진근거

○ □재난 및 안전관리 기본법□ 제27조(특정관리대상시설등의 지정·관리 등)

- 특정관리대상시설 등의 지정․관리 및 정비

○ □재난 및 안전관리기본법 시행령□ 제31조(특정관리대상시설등의 지정 등)

- 특정관리대상시설 등의 정기 또는 수시조사, 세부지정기준

○ ’14년 특정관리대상시설등 일제조사 기본계획(소방방재청, ’14.8.21)

Ⅱ				일제조사개요

□ 조사기간 및 대상

○ 조사기간 : ’14. 9. 22. ~ 11. 30.

※ 일제조사 시 하반기 정기 안전점검 병행실시

○ 조사부서 : 특정관리시설 책임관리부서(행정관리과)

○ 조사대상 : 특정관리대상시설(문화재제2공장)

□ 특정관리시설 현황

구 분	용도	관리기호	대상범위	연면적(㎡)	비고
관리동 본관 (철근콘크리트조)	지방공공청사	10	총면적660㎡이상청사 및 업무시설	공사중	준공후 등재 예정
구의정수장문화재제2공장여과지동	관람시설	10	「건축법시행령」제3조의4 별표1 용도별 건축물의 종류 제5호 라목에 따른 전시장으로 연면적 1,000㎡이상～5,000㎡미만	3,226.45

Ⅲ				점검방법 및 점검내용

□ 점검방법

○ 특정관리대상시설에 대하여 분야별 점검

□ 점검분야

○ 건축물

○ 전기시설물

○ 소방시설물

○ 축대.배수로 등

□ 주요점검세부내용

○건축시설물 주요부분 육안 안전점검

○문화재주변공사현장(공사 중지 현장포함) 재해예방 안전점검

○문화재 주변 배수로 정비 상태 및 지반의 안전상태

○소방설비(소화전, 소화기 등) 관리 상태 점검

○전기설비(누전차단기, 전선, 전선 등)관리 상태 점검

○기계설비(소방시설,에어컨) 관리상태 점검

Ⅳ			합동점검반편성

○ 총괄책임자 : 행정관리과장

○ 총괄담당 : 김점철

○ 건축물 점검 : 김점철.장구익

○ 기계시설물 점검 : 김점철

○ 전기,통신시설물 점검 : 김점철.허도영

○ 승강기 시설물 점검 : 김점철

○ 소방시설물 점검 : 김점철. 장구익

Ⅳ				점검결과조치

☐ 공통사항조치

○ 경미한 사항: 현장즉시 시정조치

○ 보수예산이 소요될 경우 시설장비유지비 사용 또는 긴급 보수예산 신청

○ 공사완료후 하자보수 기간 내일 경우 시공자에게 보수 지시

☐ 「시설물 상태평가 기준」에 의한 평가실시

○ 중점관리시설(A․B․C급) 또는 재난위험시설(D․E급)로 지정

※ 시설물 상태평가 기준 : 붙임 1 참조

Ⅴ				행정사항

○ 특정관리 대상시설물『안전점검 실시계획』에 의거 점검후 11월26일까지 NDMS 입력.

○ 특정관리시설물 관리부서 점검결과 제출(11월30일 한).

붙임 : 1. 시설물상태평가준 1부.

2. 2014특정관리시설물 조사 양식 1부. 끝.