특정제품 심의 사전 검토보고

위 원 회	수입물품 및 특정제품 선정심사 위원회
심의 일시	2014. 11. 6

안건명	다점형 상관식 누수탐지기 구매 건

2014. 11. 5.

검토자
구분	직급	성명	서명	전화번호
주무관	지방시설주사	이상무		3146-3970
과장	지방시설사무관	조면행		3146-3940

급수운영과

수입물품 및 특정제품 심의 사전 검토서

□ 사업내용

구매부서	강서수도사업소	구매방법	일반공개계약
특정제품비(단가)	48,000,000원(VAT포함)
심의 안건명	다점형 상관식 누수탐지기 구매 건
【특정제품 개요】 - 급∙배수관에 부설되어 있는 소화전, 제수변, 계량기등에 고감도 음수집센서를 설치하여 지정한 시간과 횟수에 의해 관로상에 있는 모든 음을 증폭 하여 수집하고, 컴퓨터에 저장된 프로그램으로 분석하여 누수 혐의지점을 숫자값과 3차원그래프에 의해 관로이상에 대한 완벽한 분석을 통하여 센스와 센스간의 누수음을 재현하며 시간동시화에 의한 복합 상관기능으로 관로배 치도상의 각 구간내에 정확한 누수지점들을 다양한 색과 피크점 그래프를 통하여 모두 동시에 보여주는 시스템

□ 추진경위

❍ 2003년도에 유사한 모든 장비를 본부주관하에 시범탐사를 실시하여 2종류의       장비를 구매하고 1년간 각 사업소에 사용하게 한 후 다시 장비를 맞교환        운영하게 하여 선정된 장비임.

❍ 이후 효율적 사용을 위하여 계속적으로 구매하여 사용하고 있음.

❍ 기존장비는 사용 횟수가 많고, 설치장소가 전자장비 환경에 열악하여 노후       되어 전자부품 수리에 한계가 있고, 성능이 떨어져 정확한 누수지점 탐지가       어려워 신형다점형 상관식 누수탐지기를 새로 구매하여 효율적인 누수탐지로       유수율제고 및 경영합리화에 발전을 만전을 기하고자 함.

□ 사전 검토내용

분 야	검 토 내 용
필 요 성 (타 당 성)	❍ 지속적인 누수탐사로 청음식 탐지기와 육안 및 하수도 조사에 의한 누수 적출은 한계가 있어 센스에 의한 음분석으로 잔존관 누수와 지하로 스며드는 누수적출에 우수한 장비임. ❍ 기존 사용 장비보다 가볍고 고장부위를 개선하였으며 어느 장비보다 지하 누수적출에 우수한 장비임이 증명되었으며 교통이 복잡하고 아파트등 높은 건물에 있는 복잡한 지역 탐사에 타제품보다 월등히 우수하며 시간동시화 기능으로 사용음의 구분을 해주며 누수위치 분석이 전문지식 없이도 가능하게 해주는 장비임.
기 술 적 검토사항	❍ 통신포트에서 침수현상이 발생될 수 있었으나 현재는 적외선 통신으로 개선됨. ❍ 컴퓨터 없이도 작업이 가능하여 업무효율성이 좋으며 전체적인 부피가 줄어 작업하기가 쉬움. ❍ 센스 무게가 무거우면 음수집 효율은 좋으나 설치 시 내부에 충격이 많이 가해지므로 부피와 무게를 줄였음. ❍ 음수집 횟수가 10회까지 가능하여 사용수에 대한 오탐을 줄였음. ❍ 통신 연결이 RS232 시리얼 케이블이였으나 USB케이블로 변경되어 작업속도가 빨라졌음.
가 격 적 정 성	❍ 본부에서 2013년까지 지속적으로 구매하여 사용중인 모델 대비하여 8.6% 인하 되었음.
종 합 검토의견	❍ 기존에 구매(2004년∼2013년)하여 사용하고 있는 기존제품과 새로 구매하고자 하는 장비와 호환성은 좀 미흡하지만 창조적인 마인드를 발휘하여 기존이라는 개념을 완전히 타파하여 보다 새롭고 혁신적인 제품을 사용하고자 본 제품을 구매코저 합니다. ❍ 기존장비(SoundSens i)와 비교하여 프로그램 업그레이드와 명령 입력시 컴퓨터를 휴대하지 않아도 되며, 음수집센서와의 교신도 적외선 연결 방식으로 편리하며, 고장의 원인도 많이 개선된 제품임.

물품선정사유서

1. 품    명 : 누수진단 종합시스템 (Sebalog corr)

2. 사용목적 : 유수율 향상을 위한 상수도관로 누수탐사

3. 선정사유

❍ 최신 누수탐사장비이며 어느 탐사 장비보다 성능이 우수하고 사용이 간     편하며 특히 교통이 복잡하고 아파트등 높은 건물이 있는 복잡한 도    시지역에 타제품보다 월등히 우수하며 유체 이송도관에서 누설들의     위치 파악 과 그 누설들을 상관시키는 방법 및 시스템이 특허이고 시간     동시화기능에 의 한 복합 상관기능과 다양하고 미세한 누수음을 감지하    는 기능등 디지털 숫자값의 3차원 그래프와 동시에 누수지점을 다양한    색(10가지이상)으로 표현하여 누수지점을 정밀하게 잡아주는장비입니다.

❍ 기존에 구매(2004년∼2013년)하여 사용하고 있는 기존 제품과 새로    구매 하고자 하는 장비와 호환성은 좀 미흡하지만 창조적인 마인드를    발휘하여 기존이라는 개념을 완전히 타파하여 보다 새롭고 혁신적인     제품을 구매 운영하고자 상기 제품을 선정하였읍니다.

❍ 유체 이송도관에서 누설들의 위치 파악과 그 누설들을 상관시키는      방법 및 시스템이 특허등록 제품이고, 이런 기능을 충족할 만한 다른    제품의 규격에 대한 자료를 입수하지 못하여 단일규격으로 제품을 선     정 요청합니다.

2014년 11월

강서수도사업소 급수운영과

지방시설주사 이 상 무

강서수도사업소경리관 귀하