○ 펌프차량(중랑23호) 펌프실 셔터문 고장 내역

▷ 펌프차량 조수측 펌프실 셔터문 개폐불량

▷ 원인추정 : 셔터와 셔터레일사이의 수직측 접촉면에 위치한 셔터블레이드 보호캡 파손 등으로 완전 개폐 불량.