[소방장비관리규칙 별지 제12호 서식]																결재
펌프탑재 소방자동차 주간점검부
소 속		:		○○○				소방서
부 서		:		○○○				119안전센터			【	2	반	】
□ 펌프차, 탱크차, 화학차 등(갑지)																			정부물품_식별번호
점검 구분	점 검 항 목									점 검 내 용							단 위		점 검 결 과									비 고
																			1/00		1/00	1/00		1/00		1/00
																			목		목	목		목		목
	【		차량 번호			:	서울 마 1234		】										주간		주간	주간		주간		주간
																			주		주	주		주		주
시동前	오 일				엔진오일					게이지에 의한 오일량 (MIN~MAX)							적ㆍ부
					브레이크 오일
	기 타				캡					틸팅 작동							가ㆍ부
					냉각수					게이지에 의한 수량 (MIN~MAX)							적ㆍ부
					워셔액
					에어클리너					더스트 인디케이터 (적색 도달 여부)							여ㆍ부
					발전기 배선					터미널ㆍ배선 체결							적ㆍ부
	윤 활 장 치				그리스 자동주입기					주입･도포							적ㆍ부
					동력추진축
					타이로드 엔드
시동中	오 일				자동미션오일					게이지에 의한 오일량							적ㆍ부
	장 치 성 능				자동이탈식 수구					키 ON시 자동이탈							가ㆍ부
					조명장치					외부 조명등, 작업등 미점등							개
	제 동 장 치				브레이크					정지 시 밀림							유ㆍ무
					배기브레이크					작동							가ㆍ부
										작동 표시등 점등							가ㆍ부
					주차브레이크					경사지 또는 2단 출발 시 밀림							유ㆍ무
	펌 프 장 치				진공펌프					1200rpm에서 30초간 진공 압력(부압 660㎜Hg 이상)							㎜Hg
										펌프 정치 10초 후 누기 압력(압력차 10㎜Hg이하)							㎜Hg
										흡입중 방수구 흡입 감촉							유ㆍ무
										지수밸브 스핀들 유동성							적ㆍ부
					자위분무장치					작동 불능 노즐							개

□ 펌프차, 탱크차, 화학차 등(을지)													정부물품_식별번호
점검 구분	점 검 항 목								점 검 내 용			단 위	점 검 결 과											비 고
													1/00		1/00		1/00		1/00			1/00
													목		목		목		목			목
	【	차량 번호			:	서울 마 1234		】					주간		주간		주간		주간			주간
													주		주		주		주			주
시동中	유압 탱크			유압작동유					전 실린더 완전수축 시 게이지에 의한 오일량 (MAX)			적ㆍ부
	잭 실린더			잭 실린더 부판					그리스 주입			적ㆍ부
	사다리			신장 롤러					그리스 주입			적ㆍ부
				슬라이딩 부					그리스 도포			적ㆍ부
	화 학			소화약제					약제별 중량	폼액		ℓ
										분말		㎏
										CO2		㎏
										할로겐		㎏
				가압원					압력이 압력계의 초록법위 이내			적ㆍ부
	기 타			장비별 특성에 따라 추가
정지後	타이어			마모					편마모			유ㆍ무
									트레드 마모			유ㆍ무
									카커스(골격) 손상			유ㆍ무
결과조치	날 짜						부 적 합 사 항									조 치 사 항					장비관리자
							항 목		내 용
	0000.00.00								가, 나, 다, 라, 마, 바.......................												소방장 홍길동
									아 래 빈 칸
결 재 선			소방재난업무가이드 지침에 의거 ① 일일 : 운용자+(1, 2, 3)팀장+센터장(구조대장) ② 주간 : 운용자+차량관리주임+ 센터장(구조대장)+장비회계팀장 ③ 주간 : 운용자+차량관리주임+ 센터장(구조대장)+소방행정과장								담당자			1반				2반					3반
														소방장 홍길동				소방교 홍일동					소방사 홍이동

※ 소방장비관리규칙 별지 제6호~제13호 서식

① 일일점검부

▶ 고가사다리차 : 제6호

▶ 굴절사다리차 : 제7호

▶ 소방차량에 펌프가 탑재된 차량 : 제8호

▶ 기타 출동차량 및 행정차량 등 : 제9호

② 주간점검부

▶ 고가사다리차 : 제10호

▶ 굴절사다리차 : 제11호

▶ 소방차량에 펌프가 탑재된 차량 : 제12호

▶ 기타 출동차량 및 행정차량 등 : 제13호

※ 기타 소방차량 중 다수의 차량을 점검자 1인이 점검하는 경우,

다수의 소방차량 점검부를 연번(.....)을 주는 방식으로

통합점검부를 제작하여 사용(일괄 결제)바랍니다.

<<기타 소방차량>>

재난현장지휘차 / 행정차 / 점검차 / 순찰차 / 홍보차 / 화물차 /

교육용차 / 이동체험차 / 견인차 / 굴삭기 / 조명차 / 배연차 /

유조차 / 지휘차 / 구조공작차 / 구조버스 / 구급차 / 화생방차 /

재난지원차 / 트레일러 등

【소방재난본부/소방행정과/소방정책팀(☎70-1313)】