안전관리 모범사업장 평가기준표

대 상 명		주용도			전화번호
소 재 지				대 표 자		( , 세)
건물규모				소방안전관리자		( , 세)

▣ 평가결과 총점 : 000점 (안전관리 00점,  유지관리 00점, 안전경영 00점,  가점 00점)

▣ 안전관리 분야  ○ 11개 대분류 37개 평가항목 /  370점

대분류		중분류		평가결과
대항목	370	평가항목
1.소방시설관리의 적정성	40	1) 소방설비 등 유지관리 점검 2) 방화구획의 관리 3) 계단, 로비, 출입구, 피난구의 관리 4) 피난장소 등 그 외의 방화․피난시설의 관리 5) 조작(작동)의 주기 및 숙련도 6) 설치장소의 주지도	상 (31~40)
			중 (21~30)
			하 (10~20)
2.이용자의 행동 편의성	40	7) 출입자 등의 안전을 위한 조치 8) 출입자 등의 안전의식과 대응조치	상 (30~40)
			중 (20~29)
			하 (10~19)
3.화기사용설비기구 및 화기취급관리	45	9) 주방, 난방기기, 보일러실 등의 화기취급장소의 상황 10) 설비, 기구의 구조와 노후정도 11) 설비의 설치상황 및 주위 환경 12) 취급장소의 정리정돈 13) 화기설비, 기구의 취급상의 안전유지 14) 주방후드, 배연관, 윤활유, 필터 등의 청소	상 (36~45)
			중 (26~35)
			하 (16~25)
4.건축물 주요구조 및 방화․내장재의 안전성	75	15) 화기사용장소의 내장재료 16) 각 거실의 내장재료 17) 피난경로의 내장재료(복도 등) 18) 방화․방염물품의 사용여부 19) 연소확대의 용이성 20) 피난경로의 형태(피난의 용이성)	상 (56~75)
			중 (36~55)
			하 (21~35)

대분류		중분류		평가결과
대항목		평가항목
5.피난시설의 적정성 및 활용가능성	50	21) 직통계단(피난, 특별피난계단)의 배치상황 22) 직통계단 인지 용이성 여부와 통로, 복도의 안전성 23) 발코니 등의 보조 피난시설의 유무 24) 계단, 출입구, 복도 등에 적치물 설치 25) 중요한 출입구 시설의 안전성 26) 출입구(피난구) 위치표시의 적정성	상 (41~50)
			중 (31~40)
			하 (21~30)
6.유해․위험물질관리	45	27) 취급유해․위험물질의 저장 장소 및 취급물질 표시 적절성 28) 유해․위험물질 취급장소․출입금지 등 각종 표지부착 상태 29) 유해․위험물질 취급 시 작업조건에 적합성 30) 비상시 응급조치 등 게시 31) 안전시설 및 안전장비 구비 * 위험물 시설에 적용, 본지표 적용시 1-3지표 적용안함	상 (36~45)
			중 (26~35)
			하 (16~25)
7.재해발생시 비상조치 계획	20	32) 재해발생 시 비상 조치계획 및 긴급위험에 대한 대책 마련 33) 교육과 훈련의 정기적 시행 및 시행상 도출된 문제점 보완 34) 소방내 재해발생시 원인조사․분석 및 동종 유사재해 방지 조치	상 (16~20)
			중 (11~15)
			하 (6~10)
8.자체안전관리 노력도	100	35) 소방관련법령외 화재 및 재난․재해를 위하여 추진한 사항 계획수립 36) 계획수립에 대한 실행여부 37) 건축물 관계자의 참여도 및 활용도 등 * 본 지표 건당 기준이며 최대 100점을 넘지 못함	상 (81~100)
			중 (61~80)
			하 (41~60)

▣ 소방시설 유지관리 사항  ○ 6개 대분류 21개 평가항목 /  480점

대분류		중분류		평가결과
대항목	480	평가항목
1.자동화재경보 및 비상벨의 활용	60	1) 수신기의 설치장소와 인원체제 2) 수신기 등의 조작기술, 지식수준 3) 음향장치의 경보 4) 비상벨과 싸이렌	상 (51~60)
			중 (41~50)
			하 (31~40)
2.방송설비의 활용	30	5) 방송설비의 설치 및 기능 6) 방송메뉴얼 7) 외국어 메뉴얼	상 (26~30)
			중 (21~25)
			하 (16~20)
3.소화설비의 적정성	190	8) 소화기 설치의 적정성 9) 감지기 설치의 적정성 10) 옥내외소화전설비(설치상황, 펌프기동 등 기능) 11) 물분무 등 소화설비의 적정성 12) 소화용수설비 및 소화활동설비의 적정성	상 (161~190)
			중 (131~160)
			하 (101~130)
4.소화활동상 설비의 적정성	50	13) 연결송수관설비(설치상황, 기능표시) 14) 소방대의 진입공간 확보 및 편의성	상 (41~50)
			중 (31~40)
			하 (21~30)
5.스프링클러설비의 적정성	100	15) 설치의 적정성 및 살수의 장애상황 16) 비상전원 설치 또는 가압송수장치의 상황 17) 헤드, 배관, 송수구, 유수검지장치 또는 제어반 등	상 (81~100)
			중 (61~80)
			하 (41~60)
6.피난설비의 적정성	50	18) 피난기구(설치수, 설치위치, 공간 등) 19) 피난기구(설치장소, 사용방법 등) 20) 비상조명등, 유도등(설치상황, 위치 등) 21) 비상조명등, 유도등(정상점등 기능 등)	상 (41~50)
			중 (31~40)
			하 (21~30)

▣ 안전경영시스템 분야  ○ 6개 대분류 19개 평가항목 /  150점

대분류		중분류		평가결과
대항목	150	평가항목
1.경영자의 소방안전의식	35	1) 최고경영자의 소방안전명문화 및 권한과 책임 유무 2) 경영자의 소방안전 지원 3) 소방안전을 기업경영의 중요정책으로 반영 4) 경영자의 사업장 목표 재해율, 재해감소 목표 등 안전경영목표 설정 및 문제점 보완	상 (26~35)
			중 (16~25)
			하 (6~15)
2.조직․체제․권한의 적정성	25	5) 경영자의 소방안전의식 6) 소방안전관리자의 지위․권한 7) 자체소방대 등 소방방재조직의 편성	상 (21~25)
			중 (16~20)
			하 (11~15)
3.소방계획 및 훈련의 적정성	25	8) 소방계획수립의 적정성 9) 교육훈련의 실시빈도 및 훈련 강도 ※ 응급처치능력(자체․외부교육 실시) 포함 10) 교육훈련 결과에 대한 피드백 시스템	상 (21~25)
			중 (16~20)
			하 (11~15)
4.소방담당 직원의 책임의식 정도	25	11) 소방담당직원의 책임과 권한의 인지도 12) 소방안전관리 책임자의 리더쉽 13) 소방방재에 관한 지식기술의 수준	상 (21~25)
			중 (16~20)
			하 (11~15)
5.경영자의 소방안전 투자노력	25	14) 소방안전 종합계획의 수립․시행 15) 경영자의 소방안전분야에서의 투자의지 및 실적 16) 사업장 소방안전활동 평가관리	상 (21~25)
			중 (16~20)
			하 (11~15)
6.근로자의 소방안전활동	15	17) 소방안전활동의 정기적 평가와 사규 명문화 18) 사업장의 정리정돈, 청소, 청결 등 안전관리를 위한 조치 19) 소방안전을 위한 집단 활동	상 (11~15)
			중 (6~10)
			하 (1~5)