○ 각층별 평면계획 수정

- 각층공통

· 유아, 장애인, 성인 화장실 계획, 청소도구실, 도구실 계획

· 주어진 각실은 반드시 필요한 공간이며, 면적제한은 없음 주어진 공간(실)외에 타공간(실)은 설계자에 의도에 따라 자유롭게 구성

- 지하층 : 주차장, 전기실, 기계실, 방재실 등 자유롭게 계획

- 지상1층(진료기능, 검사기능, 일부 치료기능)

· 진료실 3개소, 상담실, 외래접수, 심리검사실 3개소, 심리집단치료실, 놀이개별치료실, 놀이집단치료실, 치료사실, 대기공간 및 놀이공간

- 지상2층(치료기능)

· 작업 집단치료실 2개소, 작업 개별치료실, 음악 집단치료실 2개소, 음악 개별치료실,  미술 집단치료실, 미술 개별치료실, 대기공간 및 놀이공간, 치료사실

- 지상3층(조기행동치료기능)

· 집단치료실 6개소, 개별치료실 3개소, 교육실 2개소, 상담실 3개소, 대기공간 및 놀이실, 치료사실

- 지상4층(문제행동치료기능)

· 개별치료실 6개소, 활동실 2개소, 낮병원, 집단치료실 2개소, 오물처리 및 세탁실, 대기실, 교육실, 상담실, 병원학교, 치료사실

- 지상5층(지원시설기능)

· 대강당, 소강당, 사무실, 회의실, 연구실, 행정실 등

- 옥상 : 옥상조경시설, 기타