[별지 제7호서식] <개정 2010.12.31>	(앞 쪽)
대기배출시설 및 방지시설 운영기록부	담당자	과장	소장	결재
	전결
사업장: 서울시중랑물재생센터
2021	년	04	월	09	일		금	요일	날씨:	맑음	온도:	13.6	℃
1. 배출구별 주요 배출시설 및 방지시설 가동(조업)시간
배 출 시 설	배 출 구	가 동 시 간	비 고
잉여가스 소각시설 (4종)	9번 (예비)	~	정상
10번 (상시)	~	정상
2. 방지시설 운영사항 가. 방지시설 운전사항(측정일: )
방 지 시설명	설치 위치	전력사용량 (㎾/h)	처리용량 (h㎥/hr)	처리오염 물 질	처리농도 (ppm 또는 ㎎/S㎥)70ppm이하	처리효율 (%)	사용약품
약품명	사용량
저녹스버너 9번	잉여가스소각장		524	NOx	14.4
저녹스버너 10번	잉여가스소각장		524	NOx	20.68
나. 방지시설 보수사항
방지시설명	배 출 구 별	보 수 기 간	보 수 자	보 수 명 세
저녹스버너		2020.12.2.~15	동강이테크
210㎜×297㎜(신문용지 54g/㎡)

(뒤 쪽)
3. 자가측정사항
측정일:
①기 상			②기온		③습도		④기압		⑤풍향		⑥풍속
□ 맑음, □ 흐림, □ 구름, □ 눈, □ 비			℃		%		mb		풍		m/sec
⑦배출구 번 호	⑧주요배출 시 설 명	⑨측 정 항 목	⑩측정농도 (ppm, ㎎/S㎥) 기준:35ppm이하		⑪일일유량 (S㎥/일)		⑫일일배출량 (㎏/일)		⑬검 사 기기명		⑭검 사 방 법
9번	잉여가스 소각설비	황산화물	0
10번	잉여가스 소각설비	황산화물	0
⑮연 료 명 및 사 용 량			소화가스 (Nm3)			일 사용량		월 사용 누계		연 사용 누계
				9번		0		1,355		18,041
				10번		0		9,744		71,859
⑯원 료 명 및 사 용 량 (특정대기유해물질 배출원 포함)
⑰환 경 기 술 인 의 의 견
⑱기 타
환경기술인 직급 : 기계6급 성명 : 이상영 (인)
※ 작성요령 1. 「대기환경보전법」 제39조에 따라 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 측정대행업자에게 해당 오염물질 전부를 위탁하여 측정하도록 하는 경우에는 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다. 2. 방지시설의 설치를 면제받은 사업장은 제2호와 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다. 3. 제2호나목의 방지시설 보수사항은 별도의 계약서나 지출증빙서로 갈음할 수 있습니다.