생활폐기물 수집운반 차종별 적재함 밀폐화제작 사례

■ 생활폐기물 수집운반차량 적재함 밀폐화 시범제작 사례 (기존 차량 및 신규 차량)

개 선 내 용	개선 전	☞	개선 후
□ 차 종(A) 1톤 생활폐기물, 재활 용 수집 운반차(직영) □ 제작내용 - 신규 차량에 상부 덮개 구조 포함, 전체 밀폐화 된 덤프형 적재함 제작 설치. □ 제작금액 9,900,000원 시범사례: 강동구

개 선 내 용	개선 전	☞	개선 후
□ 차 종(B) - 1톤 더블캡) 생활폐기 물, 재활용 수집운반차 □ 제작내용 - 기존 비 밀폐 차량 및 신규 차량에 상부 덮개 구조 포함, 전체 밀폐화 된 고정형 적재함 제작 설치. □ 제작금액 : 9,200,000원 (대당) 시범사례: 강동구

개 선 내 용	개선 전	☞	개선 후
□ 차종(C) 2.5톤 생활폐기물, 재활 용 수집 운반차(직영) □ 제작내용 기존 비 밀폐 차량 및 신규 차량에 상부 덮개 구조 포함, 전체 밀폐화 된 고정형 적재함 제작 설치. □ 제작금액 11,000,000원 시범사례: 강동구

개 선 내 용	개선 전	☞	개선 후
□ 차종(D) - 2.5톤 생활폐기물, 재활 용 수집 운반차(직영) □ 제작내용 신규 차량에 상부 덮개 구조 포함, 전체 밀폐화 된 덤프형 적재함 제작 설치. □ 제작금액 15,000,000원 (대당) 시범사례: 동작구

■ 압축 / 압착 진개차 후부 밀폐형 투입구 설치.

개 선 내 용	개선 전	☞	개선 후
□ 차종(E) 2.5톤 압축진개차(직영) □ 제작내용 기존 천으로 된 후방 투입구 덮개를 패킹이 구비된 수동 이중 접이식 철 구조물로 제작 설치. □ 제작금액 1,500,000원 (대당) 시범사례: 마포구

개 선 내 용	개선 전	☞	개선 후
□ 차종(F) 11톤 압축진개차(직영) □ 제작내용 기존 후방 투입구 덮개 미 장착된 차량 패킹이 구비된 수동 이중 접이식 철 구조물로 제작 설치. □ 제작금액 3,000,000원 (대당) 시범사례: 광진구