건설공사장 폭발위험시설 일제조사 점검표

● 공 사 명 :

● 점 검 일 :

● 점검방법 :

● 점  검 자 :                     (인)                   (인)                  (인)

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치 및 확인
위험물 저장관리	1. 위험물 저장소 열쇠관리 및 시건상태
	2. LPG, 산소통 격실 구분 보관 상태
	3. 위험물 저장소내 소화기 비치여부
	4. 인화성 물질과 분리 보관 여부
	5. 위험물 저장소 보관물질에 대한 물질안전 보건자료(MSDS) 게시여부
	6. LPG 및 산소용기 사용연한 초과 여부 및 산소통 보호캡 설치 여부
	7. LPG 및 산소통 압력계 정상 작동 여부
화약류 취급소	1. 화약취급소 주변 울타리 견고 설치여부
	2. 폭약,뇌관을 별도 분리취급,보관여부
	3. 화약취급소내 잔류 폭약,뇌관 보관여부
	4. 화약취급소내 소화기 비치여부
	5. 화약취급소 주변 주의사항 표지판 설치상태
	6. 화약취급소 울타리 이중출입문 설치 및 시건상태
	7. 관리책임자 지정 및 관리상태
	8. 폭약 및 뇌관 수불부 관리상태
기타	1. 현장내 인화성 물질 분리 보관여부 （락카,부탄가스통등)
	2. 화기 사용장소 소화기 비치여부

■ 현황사진

공사명 :