[토목편]

하수도공사 표준시방서	서울특별시 전문시방서(토목편) (2014년)	비고
	7-2-2 맨홀, 측구, 표면배수시설 ○ 콘크리트 강도기준 상향[fck=18～21 MPa(N/㎟) → 21 MPa(N/㎟)] ○ 슬럼프 및 공기량 기준, 수축줄눈 간격 및 절단 시기 추가 ○ 프리캐스트 측구 재료 및 시공 기준 신설	강화

도로공사 표준시방서(20××)	서울특별시 전문시방서(토목편) (2014년)	비고
	10-5 보도 포장 공사 : 투수 블록 포장 공정 추가	강화
	10-5-2 콘크리트 인터로킹 블록 포장 ○ 미끄럼 저항기준, 각종 골재(기층, 모래 등) 품질기준, 안전휀스, 보행안전도우미, 임시보행로, 공사장 환경관리, 기층 포설 및 다짐 방법, 블록포설 및 모래 채움 방법 등 추가	추가
	10-5-3 점토바닥벽돌 포장 추가 ○ 재료 기준 수정, 벽돌 돌기 기준 추가, 시공방법은 콘크리트 인터로킹 블록과 동일하게 작성	추가
	10-5-4 투수 블록 포장(신설) ○ 투수블록 물성 및 형태, 투수성능 지속성 검증시험, 각종 골재(기층, 모래 등) 품질기준, 공극막힘 최소화 등	신설
	10-6 경계블록(경계석) ○ 경계블록(경계석)의 미끄럼 저항기준, 형상 기준, 턱낮춤 시공 방법 등 추가	기준추가

[건 축 편]

건축공사 표준시방서	서울특별시 전문시방서(건축편) (2011년)	비고
총 칙 01020 자재관리	총 칙 G03000 자재관리 ∘ 「중소기업제품 및 판로지원에 관한 법률」 ∘ 서울특별시 친환경상품 구매촉진에 관한 조례 및 조례 시행규칙 ∘ 서울특별시녹색구매기준(예규) ∘ 서울특별시 순환골재 등의 활용촉진에 관한 규정 (훈령 제963호) - 친환경 자재 우선 선정 기준 추가 ∘ 「환경기술 및 환경산업지원법」 - 친환경 성능 인증자재 인증기준에 의하여 제품의 환 경 정보를 제공 - 건설용 자재․재료(페인트 등 19종)에 대한 적용범위, 품질관련 기준 등 에 대한 전문시방서 기준 마련	건설자재의 친환경, 녹색구매 관련 법령 및 서울특별시 친환경 상품 구매촉진에 관한 조례 및 조례시행규칙 추가
01035 안전 및 보건관리	G05000 안전 및 보건관리 ∘ 산업안전보건법 - 유해∙ 위험 방지계획서 제출 대상 공사 추가 - 안전보건에 관한 협의체 구성 운영신설 - 안전보건 관리책임자 또는 안전보건 총괄 책임자의 선임 신설 - 관리감독자 업무 신설 - 안전관리자 선임규정 신설	산업안전보건법 제29조(도급사업 시의 안전·보건 조치), 제48조(유해·위험 방지계획서 제출 등) 건설현장의 안전보건 규정 추가
01045 환경관리 및 친환경시공	G06010 환경관리 ∘ 건설폐기물 처리기준 및 방법 등에 관한 업무처리 지 침”(환경부 예규 제401호, 2009.12.31) ∘ 대기환경보전법 제43조, 동 시행령 제57조, 58조 및 “환경부 훈령 제929호(2010.12.21) - 건설폐기물 처리 및 재활용 지침 ∘ 건축물 석면관리 가이드라인(2009.4. 환경부)제정 - 석면함유 설비 또는 자재 해체․제거 기준마련	환경부 건설폐기물 처리기준 및 방법 등에 관한 업무처리 지침, 환경부 건축물 석면관리 가이드라인 등 추가
05000 콘크리트공사	A04090(추가) 콘크리트 내진구조 시공 ∘ 콘크리트 구조설계 기준 반영(한국콘크리트학회) - 콘크리트 내진구조 시공기준 규정	한국콘크리트학회 콘크리트 구조설계 기준 추가
23000 해체공사 및 자원재활용	A16010 해체 및 철거공사 ․ 중간처리 기준, 수집 ․ 운반기준, 매립기준	해체 및 철거공사의 중간처리 기준 및 수집 ·운반기준, 매립기준 추가
23000 해체공사 및 자원재활용	A16012 건축물 석면 해체․제거 ◦ 건축물 석면관리 가이드라인 (2009. 4. 환경부)반영 - 건축물 석면해체·제거 작업 시 고려사항 ․ 작업장 주변 공기중 석면기준(0.01개/cc) 준수 ․ 작업장 석면비산 예방조치 시행, 석면농도 측정 ․ 작업 후 석면농도 측정 및 기준(0.01개/cc) 준수 - 건축물 석면해체·제거 작업장 관리에 관한 고려사항 ․ 건축물 철거시 석면해체·제거작업 감독자 지정 ․ 감독자의 의무 및 책임범위 설정 - 폐석면 처리에 관한 고려사항 ․ 폐석면의 보관, 수집·운반, 반출시 필요 등	환경부 건축물 석면관리 가이드라인 (2009. 4. 환경부)추가

[건축기계설비편]

건축기계설비공사 표준시방서	서울특별시 전문시방서 (건축기계설비편) (2010년)	비고
총 칙 01010 일반공통사항 3. 자재관리 및 품질관리	총 칙 M01030 자재관리 ∘ 서울특별시 친환경상품 구매촉진에 관한 조례 및 조례 시행규칙	서울특별시 친환경 상품 구매촉진에 관한 조례 및 조례시행규칙 추가
-	M12000 시험, 조정, 평가(TAB)	냉난방설비의 공기분배계통, 물분배계통에 대한 시험, 조정 및 평가하는 내용 추가
-	M14000 특수설비공사 ∘ 주차장환기설비공사 ∘ 주방기구설비공사 ∘ 진공청소설비공사 등	특수설비공사에 대한 일반사항, 재료, 시공 내용 추가

[건축전기설비편]

건축전기설비공사 표준시방서	서울특별시 전문시방서 (건축전기설비편) (2010년)	비고
총 칙 3.1 자재	E01030 자재관리 ∘ 서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 및 조례 시행규칙	서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 및 조례 시행규칙 시행에 따른 개정 사항 반영

[건축정보통신설비편]

건축전기설비공사 표준시방서	서울특별시 전문시방서 (건축정보통신설비편) (2010년)	비고
총 칙 3.1 자재	C01030 자재관리 ∘ 서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 및 조례 시행규칙	서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 및 조례 시행규칙 시행에 따른 개정 사항 반영

[산업환경설비편편]

산업환경설비공사 표준시방서	서울특별시 전문시방서 (산업환경설비편) (2010년)	비고
제1편 총칙 제3장 자재관리	제1장 제3절 자재관리 ∘ 서울특별시 친환경상품 구매촉진에 관한 조례 및 조례 시행규칙	서울특별시 친환경 상품 구매촉진에 관한 조례 및 조례시행규칙 추가