품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 별내선(8호선연장) 건설공사(2공구)

점검일 : 2023. 4. 5. ~ 4. 6.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 품질 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 업무분장표에 따른 문서관리 책임자를 현재 기준으로 일치하도록 작성하여 관리 하기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 철근 콘크리트 잔재물 제거하기 바라며 향후 콘크리트 타설 시 비닐 등 mapping조치하여 잔재물 청소 후 후속 타설하기 바람 ◦ (권고사항) 철근 이음관리 및 시스템동바리 가새 시공(수평,경사) 철저 ◦ (권고사항) 작업발판 단부 안전난간 설치 및 걸침 철저, 개구부 관리 철저 ◦ #2환기구 벽체 철근에 붙어 있는 콘크리트 잔재 제거 후 거푸집 설치 작업 진행하기 바람 ◦ #1환기구 슬래브 타설을 위한 동바리,거푸집 설치 구간 중 거푸집 상부에 유로폼 묶음 적치하여 구조적으로 불리할 수 있으니 분산 적치하기 바람 ◦ 작업통로 계단 단부에 보호캡 누락된 곳이 다수 있으니 보완하시기 바람
※ 본 점검결과는 시공자인 두산건설과 감리자인 도화엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.