품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 :	봉천4-1-2구역 주택재개발정비사업			점검일 :	2023.10.04. ~ 10.05.
점검항목		점검사항	점검결과			비고
2. 현장 품질방침 및 품질목표		현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표세부추진계획)을 수립하고 추진실적을 관리하기 바람(가능한 각 항목별로 수치화하여 추진실적을 백분율(%)로 표기)			1
3. 책임과 권한		각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 개인별 업무분장을 실시하여 현장 내의 개개인에 대하여 책임과 권한을 명확히 부여하고 업무대행자를 지정 운영하여 담당자 부재 시 업무의 공백이 없도록 하기 바람			2
4. 문서관리		품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 개정 등으로 인하여 품질관리 문서의 효력이 상실된 구문서는 폐기 등 식별관리 하기 바람.			3
5. 기록관리		품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 문서의 보존 연한을 ‘준공시까지’로 기재하고 있어 년 수로 수정바람.			4
10. 교육훈련		품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 품질관리계획서상 교육훈련운영기준표와 2023년도 교육훈련계획서의 교육기준이 상이하니 2023년도 교육훈련계획을 보완 수립 하여 시행하기 바람.			5
11. 의사소통		품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람			6
15. 공사관리		․안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일환경 점검을 실시하고 최종결재권자의 승인을 받아 기록관리 하시기 바라며, 일일환경 점검사항에 대하여, 매주 주간 환경영향조사결과서를 작성하고 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람.			7
16. 중점품질 관리		중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리교육은 공종별로 나누어 계획을 수립한 후 교육을 실시하시기 바람. ◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준 설정과 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 관리하기 바람.			8 9
※ 본 점검결과는“봉천4-1-2구역 주택재개발정비사업”의 시공자인 현대건설와 감리자인 ㈜하우엔지니어링 건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과입니다.

품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 :	봉천4-1-2구역 주택재개발정비사업			점검일 :	2023.10.04. ~ 10.05.
점검항목		점검사항	점검결과			비고
27. 기 타		현장시공 등 기타	◦ Slab 철근 정작길이 부족 벽체, 보에 정착되는 Slab 철근의 정착길이 부족 90도 표준 갈고리의 위치가 배면 거푸집까지 연장 배치 ◦ 인방보 주철근 피복과다 & 전단철근 미결속 인방보 상하부 주철근 적정 피복, 철근간격 유지 전단철근을 결속하여 주철근에 고정 ◦ 슬래브 주철근과 전기 BOX간섭으로 피복 과다 슬래브 철근과 전기 BOX 간섭을 회피하여 철근의 피복두께 적정하게 유지(벽체도 동일현상) ◦ 벽체 기울기 미고정으로 피복 과소 & 과대현상 벽체 철근의 기울기를 잡고 Spacer를 설치하여 적정 피복 유지 ◦ 계단 절곡부위 철근 부적절한 가공으로 피복 과다 철근 가공시 절곡위치와 거푸집 절곡위치 불일치로 피복과다 수정 요망 ◦ 콘크리트 타설시에 벽체, 보철근에 부착된 Con’c Paste로 인한 부착력 저하 철근 배근전에 Con’c Paste 제거하고 후속고정 진행 요망			10 11 12 13 14 15
			◦ 압축강도기 재하속도 기존 기준 적용 0.6±0.4Mpa → 06.±0.2Mpa ◦ 바닥 Slab 침하균열 부위 보수 후 방수 진행 요함(복합방수) ◦ 단위별, 부재별 야적관리 미흡 (철근) ◦ 벽체내부 잉여철근 미 반출 (U-Bar 등) ◦ 슬라브 상단 철근에 결속(전기설비 CD관류) ◦ 벽체 전용핀 사용(유로폼 웨지핀 사용) ◦ 균열발생부위 식별 및 기록관리 미흡 균열상황판 설치(현장) ◦ 합벽부위 누수발생은 유입차단 조치 및 주입(인젝션)후 표면처리 요망			16 17 18 19 20 21 22 23
※ 본 점검결과는“봉천4-1-2구역 주택재개발정비사업”의 시공자인 현대건설와 감리자인 ㈜하우엔지니어링 건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과입니다.