품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 상봉동 역세권 청년주택 신축공사

점검항목	점검사항	점검결과	비고
5.1 품질방침	․ 공사 참여자의 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 목표, 세부추진계획이 공사수행 구성원들에게 주기적으로 의사소통 되고 이해될 수 있도록 매년 품질 교육계획에 포함시키고 시행하기 바람
7.6 문서화된 정보 및 정보의 관리	․ 문서화된 정보의 보유상태	◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한 등 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 작성하여 업무분장표와 일치하도록 기록관리 하기 바람.
8.7 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리여부	◦ 진행중인 중점품질관리 공종에 대한 작업자 교육을 실시하고 그 결과를 기록관리 하기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 굴착공사 중 경사면 상부에 안전난건대 미설치 구간이 있으므로 추가 설치하기 바람 ◦ 터파기 공사 중 급경사지 형성 구간이 발생하여 붕괴가 우려되므로 터파기 경사기준을 준수하고 안전관리에 철저를 기하기 바람 ◦ CIP벽체의 안정성 확보를 위해 슬래브 구조(보걸이)와의 접합상태 보완하기 바람 ◦ 기둥 콘크리트 타설 부위에 다짐 부족으로 인한 재료분리 발생하였으므로 적정 재료로 보수하기 바람 ◦ 벽체 철근은 현재 결속된 수량보다 더 강화된 기준을 적용하여 철근 결속하기 바람 ◦ 콘크리트 타설 시 불가피한 페이스트 부착은 철저히 제거하기 바람 ◦ 일부 구간 스터드 볼트가 구부러지거나 절단되어 있으므로 콘크리트 타설 전에 보수보강 하기 바람
※ 본 점검결과는 시공자인 HJ중공업과 감리자인 태원종합기술단건축사무소 에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

점검일 : 2023. 11.1. ~ 11.2