품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 아현2구역 주택재건축정비사업 신축공사(SK)           점검일 : 2021. 7. 27. ~ 7. 28.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 환경관리담당자가 업무분장 문서에 지정되어 있지 않으므로 책임 및 권한을 명확히 부여하여 운영하시기 바람.
18. 기자재 및 공사목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 콘크리트 구조물에 대한 균열관리대장 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지41호 서식을 준수하시기 바람. (점검일 현재 조사자 및 확인자 기재란 일부가 누락됨)
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 0.5B 조적벽체 시공시 수직줄눈 몰탈이 충진될 수 있도록 시공관리 요함. ◦ 욕실내부 단열재 중첩부위 방수처리가 모호하니, 폴리머계 탄성방수 적용을 권장함. ◦ 조적벽체 배관으로 인한 조적시공이 불량하니, 미장작업시 몰탈사춤 및 보강철물로 보강하고 조적벽 시공후 14일후 벽이 어느정도 수축된 상태에서 모르타르로 밀실하게 충전 바람.(소음전달방지, CRACK 방지) (우수사례) ◦ 천장과 경량벽체 맞닿는 부분 소음방지 패드 설치상태 양호
※ 본 점검결과는“아현2구역 주택재건축정비사업 신축공사(SK)”의 시공자인 SK에코플랜트와 감리자인 ㈜신화엔지니어링종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.