품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 홍은제13구역 주택재건축정비 사업(영천구역)              점검일 : 2023. 11. 13. ~ 11. 14.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
7.2 모니터링 자원 및 측정자원의 관리	․ 모니터링 자원 및 측정자원 확보, 교정검사 및 유지관리 여부	◦ 검교정관리대장에 있어 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리 확인을 받고 관리하시기 바랍니다.
7.4 역량/ 적격성 관리	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 본사 직원들만 아니라 협력업체 직원들도 품질에 관한 교육을 실시하여 주시기 바랍니다.
8.7 중점품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리 공종에 있어 작업자 자격기준표를 작성하여 기량도에 맞게 해당공종에 투입될 수 있도록 관리하여 주시기 바랍니다.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 기둥철근 피복두께 불균일 피복두께 확보 후 감리 승인 요함 ◦ 후속공정을 위한 수평철근 보양 조치 요함 ◦ 수직철근에 대한 수직도 관리 철저 요함 ◦ CIP 벽체 비지길이가 과다하므로 조속한 시일내 보완 할것 ◦ E/A 설치 각도가 수평 방향으로 이탈된 부분 및 강선의 인장이 감소된 부분 보강 할 것 ◦ CIP와 띠장 사이 이격된 부분의 홈메우기 방법을 개선 보완 할것 ◦ 철근조립 시 결속선 체결이 누락된 부분은 보완 할것 ◦ CIP 벽체구간에 E/A 지보재가 누락된 부분은 보강 조치 할 것 ◦ 지표 침하핀은 원지반에 설치하고 보호처리 해야 하므로 보강 시공 설치 할 것
※ 본 점검결과는“홍은제13구역 주택재건축정비사업(영천구역)”의 시공자인㈜반도건설 감리자인 ㈜해승종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.