품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 힐스테이트 리슈빌 강일(고덕강일5BL)                점검일 : 2021. 12. 16. ~ 12. 17.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 볼 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람.
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람.
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람.
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정확보 및 유지 여부	◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 반기별 1회 이상 점검하고 기록을 유지하시기 바람.
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람.
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람.
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람.
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람.
24. 자체품질점검관리	․ 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 자체품질점검의 실시 및 해당되는 경우, 필요한 조치의 실행 여부	◦ 자체 품질점검계획을 수립하여 서류 및 현장에 대한 점검을 실시하고, 점검결과보고서를 작성하여 기록관리하시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 기둥철근과 대근은 밀착 유지할 것. ◦ 바닥연결철근은 외부에 방치되고 구부러진 상태로 보수 혹은 보강후 배근할 것. ◦ 보철근 ST는 4면 고정이 원칙임, 특히 하부철근과는 반드시 연결할 것. ◦ 콘크리트 이어치기 부위의 부유불질은 제거후 타설할 것.(콘크리트 연결부위 청소 및 파취) ◦ 거푸집 버팀대 하부고정방법 수정할 것.(합판×)
※ 본 점검결과는“힐스테이트 리슈빌 강일(고덕강일5BL)”의 시공자인 현대건설㈜과 감리자인 ㈜행림종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.