품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사   점검일 : 2021. 11. 16. ~ 11. 17.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
6. 자원관리	․ 품질관리(검사,시험 등) 업무수행자의 적격인력 배채여부	◦ 품질관리자(조**)는 한국건설기술인 협회에 현재 근무현장으로 신고하여 경력 기술 등록을 최신화 하기 바람
18. 책임과 권한	․ 기자재,기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소흘로 손상되어 시공 품질에 영향을 주지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성에 맞게 작성하여 주기적 점검(월 2회) 실시 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ T/L 시점부 막장면에 불연속면이 발달하여 낙반 및 T/L안정성에 문제가 있을 수 있으니 막장 관찰을 세밀하게 실히사고 그 결과에 따라 적정한 보조공법을 선정, 무지보 자립 시간 내에 시행되도록 관리 바람 ◦ T/L 시점부(0+946) 지점 천단부 용출수 부위는 유도처리 바람 ◦ 경사갱 시점부는 동절기 외기 기온 강하 시 결빙으로 인하여 출입차량 및 건설기계 안전사고 우려가 있으니 배수처리 및 유지관리에 철저 바람 ◦ 터널 갱구부 토공사 작업 시 토석이 지구경계 외부 하천 등으로 떨어져 자연을 훼손하자 않도록 조치바람 ◦ 통로BOX 하부 침사지로 하천수는 유입되고 있으나 통로 옆 성토부지 우수도 침사지로 유입될 수 있도록 조치 바람
※ 본 점검결과는 시공자인 ㈜케이씨씨건설과 감리자인 ㈜동명기술공산에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.