품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 동부간선도로 확장공사(2공구)                                점검일 : 2021.4.13. ~ 4.14.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2.품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련 전직원의 동기부여 여부	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람.
6.자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경 확보를 위하여 시행하는 기반구조관리상태 점검이 2021년도에 미시행되어 있으니, 이행 후 소장 결재를 받아 누적 관리하기 바람.
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행여부	◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람.
27.기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 마들로 복구공사 중 되메우기 구간 이물질이 혼입되어 있으니 제거 바람. ◦ 되메우기 구간 작업시 다짐관리(층다짐-중앙부 및 단부) 철저 요망. ◦ 구조물 상부(L=600m) 복공구간 되메우기 작업시 구조물 상부 포장체 (방수-아스팔트시트) 파손이 우려되므로, 되메우기 작업시 Zone을 나누어 성토관리를 철저히 하고 특히, 성토작업 공정계획서를 수립하여 관리 요망. ◦ 마들길 19단지 앞 가포장 콘크리트 폐기물은 반출 처리 요망. ◦ 구조물 상부 되메움 구간내 폐기물(토류판, 콘크리트 잔재, 노끈 등)은 반출 처리 바람.
※ 본 점검결과는“동부간선도로 확장공사(2공구) 시공자인 (주)한라와 감리자인 (주)이산에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.