품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사                   점검일 : 2019. 7. 16. ~ 7. 17.

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리계획서가 관련업무 담당에게 배포될 수 있도록 배포대장을 작성하여 기록관리 하시기 바라며, 개정시 구문서와 신문서가 혼재 되지 않도록 회수(폐기) 사항 등을 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내,외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에게 작업지시 사항, 교육, 작업장에서의 안전사고 예방 등 전달방법 체계를 갖출 수 있는 의사소통 관리 기준표를 추가로 작성하시기 바람.	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경관리에 대한 일일환경 점검(소장결재)을 실시하고, 주간단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람.	시정 검토
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 기자재가 올바르게 설치, 시공되고 하자발생시 추적이 가능하도록 기자재 유형별 관리방안을 작성하고 기록관리 하시기 바람.(식별, 추적성, 취급, 보관, 보호방법 등을 명시)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 금하지하차도 B라인 7블럭 시점부 1단벽체 콘크리트 이음부가 불량하니 향후 타설시 이음부 시공을 철저히 하기 바람. ◦ 금하지하차도 B라인 7블럭 시점부 1단벽체 콘크리트 이음부에 레이턴스 제거 미흡부분은 제거조치 바람. ◦ 금하지하차도 A라인 4블럭 구조물내로 우수가 유입되지 않도록 천막 등 필요한 조치를 하기 바람. ◦ 금하지하차도 복공턱 이음부 침하부분 보완시공 하기 바람.	시정 검토

※ 본 점검결과는“강남순환도시고속도로(4공구)건설공사”의 시공자인 롯데건설(주)와 감리자인 ㈜서영엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.