품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)          점검일 : 2019. 7. 11. ~ 7. 12.

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리계획서 개정본은 매차수별로 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자에게 배포(발주처, 감리단, 공사참여 팀, 협력업체, 인허가청 포함)하고 배포결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람. ◦ 품질관리계획서가 개정 등으로 인해 문서의 효력이 상실된 구문서에 대하여 폐기(회수 등)사항을 식별관리 하고 관련 내용을 기록 관리하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 2019년도 기자재 수급계획서를 자재규격별로 구분하고 월별 계획물량/실적물량을 관리하여 후속되는 공종이나 공사목적물에 미치는 영향이 최소화 될 수 있도록 작성 수립하시기 바람.	시정 검토
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 시공에 사용될 자재의 운반, 사용 등에 있어 자재가 특성별로 취급되고, 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록 점검체크리스트를 상세히 작성하고, 주기적 점검을 실시하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 거푸집 경사버팀부의 강관 base plate 부분과 채움재와의 고정은 최소 2곳 이상이 못 등으로 고정되도록 하여 유동성이 없도록 하시기 바람. ◦ 전반적으로 굴토가시설 설치가 양호한 것으로 판단되나, 부득이하게 띠장과 띠장 연결부에서 엇갈림이 발생하는 곳은 취약부가 될 수 있으므로 용접이음부에 불량이 발생하지 않도록 유의하시고 용접 보완이 필요한 곳은 보완하시기 바람.	시정 검토

※ 본 점검결과는“신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)”의 시공자인 대림산업(주) 와 감리자인 ㈜유신, ㈜수성엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.