2014년 품질관리 현장확인(기동반운영)점검

점검내용 조치결과 보고서

□ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사

□ 점 검 자 : 점검자 김현호 주무관, 고동오 주무관

□ 점 검 일 : 2014. 05. 29(목)

□ 점검결과

점 검 결 과		조 치 결 과		비고
점검일자	점 검 내 용	조치일자	조 치 내 용
`14.05.29	○ 기둥 띠철근 갈고리 보완 -정거장 중앙기둥 띠철근 갈고리가 90° 정작되어 있으나, 설계 도서에 따라 135°로 정착 요망.	`14.06.05	○ 기둥 띠철근 갈고리 보완 완료 -정거장 중앙기둥 띠철근 갈고리 135°로 보완 시공 조치 완료.	사진1

첨부 : 점검내용 조치결과 사진 1부.  끝.

2014. 6. 25.

작 성 자 : 현장대리인  장 문 석  (인)

확 인 자 : 책임감리원  신 정 묵  (인)

사진 1.

점검내용 조치결과 사진

공 사 명	지하철9호선 3단계 922공구 건설공사
점검내용	정거장 중앙기둥 띠철근 갈고리가 90° 정착되어 있으나, 135°로 정착 요망.	‘14.05.29
공 사 명	지하철9호선 3단계 922공구 건설공사
점검내용	정거장 중앙기둥 띠철근 갈고리 135°로 시공 조치 완료.	‘14.06.05