품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 개포주공3단지 주택재건축 정비사업                      점검일 : 2017.7.6.~6.7.

점검항목	점검사항	점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고, 현장에는 입간판으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하기 바람	시정 검토
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 업무분장은 개개인이 담당업무를 인식 할 수 있도록 업무분장표에 대직자 포함하여 서명하고 결재 받기 바람. (업무분장에 누락된 안전팀 포함하여 실시)	시정 검토
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 『기반구조관리상태 점검표』양식에 제빙기, 근로자 간이휴게실, 간이화장실, 경비실 등을 추가하여 점검 관리하기 바람.(반기별 1회 이상점검)	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 2017년 교육훈련 운영계획에 누락된 공통교육(품질, 안전)등은 추가하여 교육실시하기 바라며, 교육완료 후에는 교육훈련의 효과성 평가를 함께 기록바람.	시정 검토
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 2017년 수방계획서의 외부비상연락망에 도시가스, 한국통신, 한전, 관할수도사업소 등을 추가하고, 보유장비(덤프,백호우)는 비상발생시 즉시 투입 될 수 있도록 조종원의 비상연락망을 확보 바람.	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준을 설정하여 장비사용을 승인하고, 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 설정하여 자격인정을 관리하기 바람.	시정 검토
20. 검사 및 시험, 모니터링	․ 자재 및 공정 검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	◦ 품질시험·검사대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제15호 서식 준용하여 보완 작성 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 벽체수평이어치기 콘크리트 부분은 청소바람. ◦ 기초상부 표준갈고리 정착 철근은 검토 후 조치바람 ◦ 슬래브 상부근 정착길이 수정바람. ◦ 슬래브와 보의 수직이어치기 부분에 흘러나온 콘크리트는 제거 바람 (박용호 위원) ◦ 절토면 사면에 천막보양을 하여 비산먼지 억제 및 우기시 사면이 붕괴되지 않도록 할 것. ◦ H-pile 토류벽 배면 u형측구 사이에 몰탈을 충진하여 우수등이 침투되지 않도록 하여 하중 증가 변형등이 되지 않도록 할것. ◦ 단지내 차량 작업동선에 안전휀스(안전띠)등을 설치하고 근로자 이동시 안전을 유지하고 비산먼지가 발생하지 않도록 살수차를 계속 운행 할 것. ◦ 지하층의 잭서포트 설치 시기 및 간격을 시공도면화 하여 감리 승인득하여 제 위치에 설치할 것.(유정규 위원)	시정 검토
※ 본 점검결과는“개포주공3단지 주택재건축 정비사업”의 시공자인 현대건설(주)과 감리자인 ㈜동일건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다. - 적 합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족 - 부 적 합 : 품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항 - 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.