품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 무악제2구역 주택재개발 정비사업                           점검일 : 2017.6.13.~14

점검항목	점검사항	점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 현장 품질방침의 수립여부	◦ 품질관리계획서에 건설공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 적절한 품질방침을 수립하기 바람.	시정 검토
	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기부여 여부	◦ “품질방침 및 품질목표”에 대하여 현장사무실내에 액자를 게시 하고, 현장에는 입간판으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하기 바람	시정 검토
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 관리팀, 안전팀 직원의 개인별 업무분장이 누락되었으니 조속히 실시하여 현장 내의 개개인에 대하여 책임과 권한을 명확히 부여하고 업무대행자를 지정 업무의 공백이 없도록 조치바람	시정 검토
6. 자원관리	․ 품질관리(검사, 시험 등) 업무수행자의 적격인력 배치 여부	◦ 품질관리자(이**,김**)는 한국건설기술인협회에 담당업무는 품질관리 전문분야는 건축품질관리로 변경 신고하기 바람 (담당업무가 잘 못 등록됨)	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 모든 공사참여자(하도급자,기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성한 후, 이를 기준으로 법적정기교육(품질)과 중점품질관리 작업자교육을 포함한 당해년도 교육훈련계획을 보완하기 바람.(재수립 요망)	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 공장검사계획을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 자재가 반입될 수 있도록 자재공장별로 구분하여 계획/실적관리를 하기 바람	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 안전점검과 별도로 비산먼지,수질,소음,진동,폐기물에 대한 일일 환경점검을 실시하고 주간마다 감리원에게 확인하기 바람. (주간단위 작성누락)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 사토량 10,000㎥ 이상발생 현장에서 축중계 설치 과적방지 관리하여야 하나 미 이행. ◦ 침사조 위치 부적정 및 공공하수도 방류수는 반드시 침전시켜 방류 할 것. ◦ 가시설공 : 전체적으로 스터프너 미설치, 강재 연결부 용접도면과 상이. ◦ C.I.P하단 풍화토 구간 배수로 설치하여 slime화 방지 ◦ 쏘일네일링 구간 - 패커제작불량, 굴토깊이 과다, 숏크리트 타설지연 ◦ 타워크레인 기초 철근 조립구간 토사등 이물질 미처리 (신흥섭 위원) ◦ Raker 상단부 보강 앵글 미설치에 따른 구조적 안정성에 문제가 있으므로 설계도면에 의한 조속한 보강작업이 시행되어야 함 ◦ Raker 및 코너 스트러트용 H-형강의 일부 구간에서 과다 볼트 구명등 단면 결손으로 인한 구조부재로서의 기능에 문제가 발생될 수 있으므로 단면 결손이 과다한 부위는 보강 조치(철판보강)를 시행하여야 함. ◦ Nailing구간은 과다 굴착이 진행되고 있으므로 단계별로 시공되도록 공사관리가 필요함. ◦ C.I.P 미시공구간 (풍화암 이상 대상 층)은 설계도면에 의하면 10cm 숏크리트 타설 보강작업이 시행되어야 하나 전구간에 걸쳐 숏크리트 타설이 시공되어 있지 않으므로 조속한 공사가 시행될 수 있도록 조치가 필요함. 노출암반은 우수 침투에 매우 취약한 상태이므로 노출면의 보강 작업이 필요함. ◦ 지표면 표고차에 의한 띠장계획에 따라 일부 구간에서 띠장이 연속적으로 시공되어 있지 않음. 띠장이 연속적으로 시공되지 않은 구간은 상.하단부 띠장이 H-pile 2개이상 연결되도록 보강조치가 필요함. (백경종 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“무악제2구역 주택재개발 정비사업”의 시공자인 롯데건설(주)과 감리자인 단에이앤씨에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.