품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 서초우성2차아파트 주택재건축 정비사업                     점검일 : 2017.8.22.~23.

점검항목	점검사항	점검결과	판정
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 기자재 수급계획서는 자재규격별 월별 단위로 계획물량/실적물량을 기록 관리하기 바람.	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 일일 환경점검을 실시하고 점검사항에 대하여는 매주 정리하여 환경영향조사결과서에 기록하고 감리의 확인을 받기 바람. (점검일 현재 일일 환경점검 만 실시하고 주간 보고서 작성 누락)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 옥상 Slab의 Drain물매 하자 발생이 우려되므로 Drain주변의 Slope를 주어서 우수흐름이 원활하도록 시공 할 것. ◦ 콘크리트 타설 시 계단 참 바닥의 부실 부분은 보강 모르타르 마감 후 타일 마감 시공을 할 것. (최응규 위원) ◦ 공사도중에 베관의 오염등으로 부너 보호를 위해 보양재(비닐등)을 설치 요망. ◦ PD내 소화배관(앵글밸브)이 건축 마감면에 간섭되어 배관 개선 요망. ◦ 지하주차장 의 소화전함이 주차동선과 간섭되어 소화전 보양재 설치등 개선이 요구됨. (박종환 위원)	시정 검토
※ 본 점검결과는“서초우성2차아파트 주택 재건축 정비공사”의 시공자인 삼성물산(주)과 감리자인 삼우씨엠건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다. - 적 합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족 - 부 적 합 : 품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항 - 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.