품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:ENA 스위트 호텔 신축공사                               점검일시:2015.10.22.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 기록이 누락된 설계량을 기재하여 자재의 입출고 현황을 파악할 수 있도록 규격별로 작성 하기 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ Top-Down 공사를 위해 선시공된 철골 박스 컬럼에 발생된 녹을 콘크리트 공사전에 제거하기 바람 ○ 철근이 과다하게 bent(30°이상)된 철근은 그내력이 손실되었다고 가정하고 구조검토 바라며, 필요시 철근 재시공 요망 ○ 지하외벽 콘크리트 공사시 젖은 흙에 직접 콘크리트가 타설되지 않도록 조치 바람 ○ 지하1층 합벽부 콘크리트 타설 전 철근에 붙은 시멘트페이스트 제거 및 청소 실시 후 콘크리트 타설 바람	별첨사진