품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:한남연립728-4호 주택재건축정비사업                        점검일시:2015.11.6.(금)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 철근, 콘크리트 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고 누락된 자재(지수판, 강재 등)를 포함 작성 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 기록이 누락된 설계량을 기재하여 자재의 입출고 현황을 파악할 수 있도록 자재 규격별로 작성 하기 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상1층 벽체부 철근간격 및 피복두께 유지바라며, 콘크리트 치기 전 레이턴스 등 콘크리트 잔재물 청소 후 타설 바람 ○ 지상1층 보(girder) 철근 순간격이 확보되지 않아 콘크리트 타설이 곤란하므로 철근 순간격 유지 후 콘크리트 타설 바람	별첨사진