품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:용비교~행당여중간 도로개설공사                           점검일시:2015.6.18.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 시점측 중량천 호안브럭공의 부직포 겹이음부 일부 정정 시공 바람 ○ 교대A1(시점측) 신축이음은 향후 누수로 인한 전기박스 및 슈 유지관리에 악영향이 우려되므로 우수유입 방지 방안 마련 시행 바람 ○ 시점측 기존 보행자 교량 교각(P2) 하부 기초 노출부 보호방안 마련 보완시공 바람 ○ 기존교량 상부슬래브와 신설교량 슬래브의 종․횡방향 Expansion Joint 동시접속부는 누수 취약이 예상되므로 시공상세도 작성 정밀시공 바람 ○ 상부 슬래브 차량방호책 기초 부위 시멘트 페이스트 제거 후 포장 바람 ○ 종방향 신축이음부 신․구 콘크리트 슬래브 치핑실시 후 시공 바람 ○ 종점부 기존옹벽 구조물과 토공접속부는 침하가 우려되므로 침하방지를 위한 대책 강구 후 시공 바람	별첨사진