품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:구리암사대교 연결도로 건설공사                    점검일시:2015.6.9.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 철근, 콘크리트 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 본선 우측 램프B구간 자전거도로 측면 L형 측구 균열이 발생되고 있으므로 일정간격의 수축이음을 설치하고 균열 보수 바람 ○ 본선 우안 산마루 측구 콘크리트 도수로 하부 재료분리 보수 바람 ○ 본선 우측 램프B구간 시점부 노면수가 집중되므로 우수처리 시설 설치 바람 ○ 본선 우안부 사면 집수정 스틸그레이팅이 낙석방지책에 간섭되어 유지관리가 어려우므로 조치 바람 ○ 본선 좌안부 절토부 보강토 옹벽 배면 U형측구를 연장(추가)하여 보강토 사면의 안전성을 강구 바람	별첨사진