품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:마곡 W-TOWER 신축공사                                점검일시:2015.8.25.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분작성 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상5층 소화전 코너부위 사인장 철근 보강 바람 ○ 장비반입구에 붙은 콘크리트 제거 후 시공 바람 ○ 기둥거푸집에 붙은 시멘트 페이스트 등 제거 및 청소 후 콘크리트 타설 바람 ○ 지상5층 콘크리트 이어치기부분 레이턴스 제거 및 철근에 붙은 이물질 제거후 콘크리트 타설 바람 ○ 지상5층 바닥 슬래브 균열부위 보수바라며 향후 다짐(tamping) 및 습윤양생 실시로 균열을 제어 바람 ○ 지하1층 기둥 재료분리 부분 무수축 모르타르로 보수 바람	별첨사진