품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사                          점검일시:2016.6.14.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(파이형 강판, 찬넬 등) 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	○ 토류벽 가시설 안전율은 단기로 설계되어 있으나 실제 시공이 장기화 되면서 E/A 안전율을 장기로 검토하기 바람 ○ 가시설 벽체 배면의 지형이 Section 별로 차이가 있는 바 현장에 맞는 상재하중을 고려한 구조 검토를 하기 바람
8. 기 타	○ 기 설치된 계측기 Load cell 부분이 브라켓판과 완전 밀착되어 있지 않아 편심을 유발 할 수 있으므로 보완설치 하여 관리하기 바람 ○ 자동화 계측이 ARM 무선자동화 system으로 설계되어 있으나 현재 사용하는 system이 설계도와 일치하지 않으므로 설계도와 일치된 system으로 관리 바람 ○ 파형강판 기초접합부 노출철근 녹슨 부위 방청처리 하기 바람	별첨사진