품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:종로 1 2 3 4가동 청사 신축공사                          점검일시:2016.9.23.(금)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재는(철근, 레미콘 등)는 규벽별로 세분화하고, 시험계획횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서대체로 구분하여 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호식에 의거 자재별 규격별로 작성 관리 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 4층 외벽 거더(girder)의 Cold Joint 부분 보수 하기 바람 ○ 5층 벽체 스페이셔 설치하여 철근의 피복을 유지 하기 바람 ○ 지하1층 전기실 벽체 시공이음부 누수부분 밀실하게 보수 바람	별첨 사진