품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:서울역 7017프로젝트 건설공사                               점검일시:2017.3.14.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근,콘크리트 등)는 규벽별로 세분화하고 시험계획횟수는 현장시험,의뢰시험, 성적서 대체로 구분하고, 누락된 자재(포트, 난간지주, 볼트 등)를 포함하여 작성 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 포트내 배수파이프 및 트렌치 내 배수관 설치에 유의하여 포트내 배수에 문제가 없도록 시행 바람 ○ 고가 좌우측 트렌치의 통수단면이 최대한 확보 될 수 있도록 통수면 마감이나 뚜껑에 유의 바람 ○ 포트 및 조명 폴대의 바닥접합부위의 마감이 경관상 문제 없도록 시공 바람 ○ 고가 트렌치 수직배수구 설치 시 시공상세도를 작성 정밀 시공 바람	붙임 사진 참조