품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 묵동천 생태하천 조성공사 시범사업                            점검일시: 2020.  6.  9.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근의 누락된 시험항목(화학성분, 겉모양, 치수, 무게)을 포함하여 작성하며, 철근은 50톤당 작성하고, 누락된 자재 없이 횟수를 산정하여 현장 관리 하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요(지급)자재 수불부 보완 - 주요(지급)자재는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무지침 별지 제58호 서식에 의거 자재별, 규격별로 작성관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 변실 하부 벽돌 및 폐콘크리트로 성토한 구간을 양질의 재료로 치환하기 바람. ○ 작업장 출입을 위한 사다리식 통로 상부에 하천 추락 방호난간 간섭으로 안전사고 발생우려가 있으니 제거하여 사고 발생 방지하기 바람.	별첨 사진 참조