품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 묵동천 생태하천조성공사 시업사업                           점검일시: 2021.  10.  14.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 재작성하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(도로경계석, 아스팔트콘크리트, 맨홀뚜껑 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 목골교 하부 도로경계석 파손된 것 교체 및 침하된 곳은 보완하기 바람. ○ 보조기층 다짐 전 상부레벨 확인한 후 다짐실시 하기 바람. ○ 정유장 밸브실 박스벽체 코너부 수평철근 배근 길이 보강요함. ○ 산책로 상에 있는 재료는 하천으로 유실되지 않도록 덮개를 씌우거나 바로 정리를 하기 바람.	별첨 사진 참조