품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 방화역 승강편의시설 설치공사(42공구)                       점검일시: 2021.  10.  7.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 작성하며, 철근은 50톤당 작성하고, 누락된 자재(건축자재 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 자재공급원 승인 요청·결과통보서 보완 - 자재공급원 승인 요청·결과통보서는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제37호 서식에 의거 시공사와 감리사 각각 작성관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 기존 벽체 해체를 단계적으로 균등 깊이별로 실시하여 벽체 변위발생을 최소화하고 지보재 설치 지연에 따른 벽체 변위 발생이 우려되므로 조속한 시일내 보완시공 할 것. ○ 복공판 상현재 브레이싱 설치를 추가 시공할 것. ○ 계측관리 중 지중경사계 보호 BOX에 시건장치를 설치할 것.	별첨 사진 참조