품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 쌍문역 외 3개역 승강편의설치공사                           점검일시: 2021.  12.  6.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성관리하며, 누락된 자재(건축자재, 보차도인터록킹블록, 인조화강경계석 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험·검사성과 총괄표 보완 - 품질시험·검사성과 총괄표는 건설기술진흥법 시행규칙 별지43호 서식에 의거 작성관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 당고개역 기존 계단 철거 후 면정리 및 작업시 비산먼지, 소음, 안전사고 등에 대한 철저한 관리 요망	별첨 사진 참조