품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 신상도 지하차도 확장공사                               점검일시: 2022. 03. 07.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된자재(난간대, 차음방음벽, 스텐실 등)는 추가 개정하여 반영조치 할 것.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 종점부 좌측 옹벽 줄눈(U-Type)은 선형이 맞지 않으니 보완시공 할 것. ○ 종점부 좌측 수축줄눈 구간 내 철선(반생)은 녹물 발생 우려가 있으니 즉시 제거 조치할 것. ○ 중앙부 좌측 통행로 바닥 슬라브 크랙구간은 보완시공 할 것. ○ 시점부 우측(포스코 더 샵 아파트 앞) 상수도 맨홀뚜껑은 포장 전에 도로 경사면과 맞추어 시공할 것.	별첨 사진 참조