2014년도 공공건물 옥상녹화․텃밭 조성 착공 보고

별첨

건 물 명 (관리기관)	품질시험소 본관 ( 품질시험소 )
위 치	서울시 서초구 태봉로 131
면 적	옥상면적 504㎡ - 조경면적 434.91 ㎡/ 녹지면적 362.42 ㎡/ 녹지율 83.33 %
공사개요	◦ 식재기반공사 : 방수방근시트, 배수판 등 ◦ 식 재 공 사 : 개량감국 등 23종 10,776본 ◦ 시 설 물 공 사 : 가제보 등 21종 ◦ 포 장 공 사 : 디딤돌 등 3종 ◦ 관 급 자 재 : 안내판, 데크, 벤치 등 6종
공사기간	2014. 9 . 11 . ~ 2014. 12 . 9 .
시 공 사	㈜청진조경건설 / 대표 김 성 곤 / ☎ 02-572-9469
예 산 액	총 148,769,000 원(시비 148,769,000 원)
원인행위액	총 147,570,850 원(시비 143,148,160 원)
계약금액	총 131,704,160 원(시비 131,704,160 원)
기타사항	※기관 요청으로 옥상녹화 면적에 150㎡ 확대

※ 첨부 : 옥상녹화 협약서 사본 1부